3 - | 危険物 - 警告

安全に関する一般規則
一酸化炭素
メンテナンス作業の中でエンジンを作動させたままにする必要がある場合は、作業を行う場所が十分換気されていることを確認してください。 閉ざされた屋内ではエンジンを作動させたままにしないでください。
警告
排気ガスは一酸化炭素を含んでいます。一酸化炭素は有毒ガスで、意識を失わせ、死亡の原因となり得ます。
エンジンは屋外で作動させるか、屋内では排気ガスの排出システムを利用して作動させてください。
燃料
いつも換気の良い場所で作業するようにしてください。 作業エリアおよび燃料が保管されている場所にタバコ、火、火花を近づけないでください。
警告
燃料は非常に引火しやすく、条件によっては爆発することもあります。 子供の手の届かないところに保管してください。
加熱したパーツ
警告
エンジンおよび排気系統のパーツは、車両の使用に伴い非常に熱くなり、エンジン作動後長い間加熱したままとなります。
これらのパーツを取り扱う場合は、断熱手袋を使用するか、十分に冷えるのを待ってください。
警告
排気系統は、エンジンスイッチを切った後も熱い場合があります。 排気系統に接触しないよう十分に注意し、車両を木材、木の葉などの可燃物のそばに駐車しないようにしてください。
使用済みエンジンオイル
警告
使用済みエンジンオイルは、長期間幾度も皮膚に接触すると、上皮組織の癌の発生原因となることがあります。 使用済みエンジンオイルを毎日取り扱う場合は、取り扱い後すぐに手を水と石鹸でよく洗浄することをお勧めします。 子供の手の届かないところに保管してください。
ブレーキの埃
ブレーキ系統の清掃を行う場合、圧縮空気の噴射や乾いたブラシを決して使用しないでください。
ブレーキ液
警告
プラスチックやゴム製のパーツ、または車体の塗装された部分にこぼすと、パーツに損傷を与える恐れがあります。 システムのメンテナンス作業を始める前に必ず、清潔な布でこれらのパーツを覆うようにしてください。 子供の手の届かないところに保管してください。
バッテリー
警告
バッテリーは爆発性のガスを発生させます。 タバコ、火、火花を近づけないでください。 バッテリーを充電する際、充電を行う場所の換気が十分であることを確認してください。
メンテナンス作業上の規則
推奨事項
作業に支障をきたすことなく、最良の結果が得られるよう、一般的に以下の規則に従うことをお勧めします。

- | 修理が必要と思われる場合、まず顧客の考えや得た印象を考慮に入れて車両の機能異常を明らかにし、異常の症状を明確にするために適切な質問を行います。

- | 異常の原因を明確に診断します。 本マニュアルから基本的な基礎技術を習得することができます。各自の経験や Ducati が定期的に企画する訓練コースへの参加により、それらの基礎を補完することが必要です。

- | 修理を合理的に計画して、交換パーツの受け取り、用具の準備といった作業の中断時間がないようにします。

- | 作業を必要最低限な部分に限定して、修理を行う部分のみ取り扱うようにします。 そのためには、本マニュアルに記述のある、取り外し手順に関する図表が役立つでしょう。

修理作業についての一般規約

- | 用具は常に高品質のものを使用してください。 車両を持ち上げる際は、規則に適合した専用の用具を使用してください。

- | 作業中は用具一式を手の届くところに置き、できるだけ指定された順序で並べてください。車体の上や手の届きにくい隠れた場所には置かないでください。

- | 仕事場を整理し、清潔に保ってください。

- | ガスケット、止め輪、割りピンは常に新しいものと交換してください。

- | ナットやネジを緩めたり締め付けたりする際には、必ず大きいもの、または中央から順に行ってください。 対角線の順に規定トルクで締め付けます。

- | 再度取り付ける際に取り違える可能性のあるパーツや位置について、必ず目印を付けてください。

- | Ducati 純正パーツおよび推奨されるメーカーの潤滑油を使用してください。

- | 指定のある場合は特殊用具を使用してください。

- | 本マニュアルより新しい調整データや作業方法が記述されている場合がありますので、技術通達を参照してください。