2 - | Comando hidráulico da embraiagem

1 | Bomba de comando da embraiagem

2 | Peça de substituição do visor transparente

3 | Peça de substituição do perno da alavanca

4 | Alavanca com pino

5 | Peça de substituição do tampão

6 | Tubo de comando da embraiagem

7 | Peça de substituição da cavilha

8 | Junta de vedação

9 | Parafuso especial

10 | Bocal

11 | Válvula de purga

12 | Protecção anti-pó

13 | Junta de vedação OR

14 | Grupo de transmissão da embraiagem

15 | Parafuso

16 | Haste de transmissão da embraiagem

17 | Junta de vedação OR

18 | Microinterruptor

19 | Anilha

20 | Anel de borracha

21 | Passa-cabo

22 | Parafuso

Catálogo de peças sobresselentes

CLUTCH
CLUTCH CONTROL

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem do grupo da bomba da embraiagem
Atenção
O fabricante da bomba da embraiagem, considerando a grande importância em termos de segurança deste componente, recomenda que não intervenha de forma nenhuma no interior da bomba (1). Uma revisão efectuada incorrectamente pode pôr em sério risco a segurança do piloto.
As operações de substituição devem limitar-se, para a bomba, à alavanca de comando, ao grupo do depósito e à fixação da bomba.

Operações | Referência Secção
Esvazie o circuito da embraiagem | D 4, Esvaziamento do circuito do sistema da embraiagem
Retire o espelho retrovisor esquerdo | E 1, Desmontagem dos espelhos retrovisores

Desaperte o parafuso especial (9), recuperando as juntas de vedação (8) para libertar o grupo da bomba da embraiagem (1) do tubo (6) de comando da embraiagem.
Desaperte os dois parafusos (7) de fixação da bomba ao guiador.
Retire o grupo da bomba da embraiagem completa (1); para a sua desmontagem, consulte a vista explodida no inìcio do capìtulo.
Remontagem do grupo da bomba da embraiagem
Insira o grupo da bomba da embraiagem (1) posicionando a linha (A) da junta entre a cavilha e o corpo da bomba alinhada com a marca (B) no guiador.
Aperte os parafusos (7) de fixação de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi), seguindo a sequência 1-2-1, começando pelo parafuso superior.
Coloque o tubo (6) com as juntas de vedação (8) no grupo da bomba (1) e fixe-o com o parafuso especial (9) sem apertar.
Atenção
O posicionamento incorrecto pode provocar um funcionamento irregular do sistema e pode interferir com as partes em movimento da moto.
Para o posicionamento do tubo da embraiagem (6) e das braçadeiras de aperto do tubo, respeite as indicações da figura no final da secção.
Oriente o tubo (6) como indicado na figura, depois aperte o parafuso especial (9) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).

Funcionamento | Referência Secção
Encha o circuito da embraiagem | D 4, Enchimento do circuito do sistema da embraiagem
Volte a montar o espelho retrovisor esquerdo | E 1, Remontagem dos espelhos retrovisores

Desmontagem do grupo de transmissão da embraiagem
Atenção
O fabricante do grupo de transmissão da embraiagem, considerando a grande importância em termos de segurança deste componente, recomenda que não intervenha de forma nenhuma no interior do grupo de transmissão (14).
Uma revisão efectuada incorrectamente pode pôr em sério risco a segurança do piloto e do passageiro.
As operações de substituição devem limitar-se, para o grupo de transmissão, ao grupo de purga, à vedação e ao pistão completo.

Funcionamento | Referência Secção
Esvazie o circuito da embraiagem | D 4, Esvaziamento do circuito do sistema da embraiagem

Desaperte os três parafusos (15) de fixação do grupo de transmissão (14) da embraiagem ao motor e extraia o grupo do cárter.
Rimuovere il parapolvere (12) e lo spurgo (11) e svitare la vite (10), facendo attenzione alle guarnizioni (8): o grupo (14) está livre do tubo (6).
Empurre o pistão interno para fazer sair todo o lìquido contido no interior da tampa.
Nesta altura, é possìvel retirar a haste de transmissão da embraiagem (16) e verificar o estado de desgaste dos dois anéis OR (17) e, se necessário, substituì-los.
Remontagem do grupo de transmissão da embraiagem
Lubrifique e volte a colocar a haste de transmissão da embraiagem (16) com os dois anéis OR (17).
Posicione o grupo de transmissão (14) no cárter, aperte os parafusos (15) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Posicione o tubo (6) no grupo de transmissão da embraiagem (14), tendo atenção à orientação da união do tubo no grupo (14).
Atenção
O posicionamento incorrecto pode provocar um funcionamento irregular do sistema e pode interferir com as partes em movimento da moto.
Coloque as duas juntas de vedação (8) e aperte o parafuso (10) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Volte a montar a válvula de purga (11) e a protecção anti-pó (12).
Para o posicionamento das braçadeiras que fixam o tubo (6), consulte o esquema da página seguinte.

Operações | Referência Secção
Encha o circuito da embraiagem | D 4, Enchimento do circuito do sistema da embraiagem

Posicionamento do tubo da embraiagem