3 - | Coppie di serraggio

Coppie di serraggio mototelaio

Applicazione | Filetto/passo (mm) | Nm Tolleranza ±10% | Note
Cupolino
Vite fissaggio plexiglass a cupolino | M4x0,7 | 0,2 |
Vite fissaggio staffa supporto cupolino a supporto faro Avvicinamento viti inferiori Serraggio viti superiori Serraggio viti inferiori | M6x1 | 1,5 8 8 |
Vite fissaggio cupolino a staffe | M5x0,8 | 5 |
Vite fissaggio specchietto | M8x1,25 | 25 |
Cavalletto
Dado perno di rotazione cavalletto laterale | M10x1,25 | 20 |
Vite fissaggio piastra cavalletto laterale a carter | M10x1,5 | 36 |
Vite fissaggio sensore cavalletto | M6x1 | 5 |
Catena Pignone
Vite fissaggio pignone | M5x0,8 | 6 | LOCK 1
Vite copripignone | M6x1 | 6 |
Dispositivi Ottici
Vite fissaggio faro a supporto | M5x0,8 | 5 |
Dado fissaggio supporto fanale su base di sterzo | M6x1 | 10 |
Vite fissaggio indicatori di direzione anteriore a supporto faro | M5x0,8 | 3 | LOCK 2
Dado fissaggio foro/cover a supporto | M5x0,8 | 3 |
Strumentazione
Vite fissaggio cruscotto su supporto |  | 3 |
Vite fissaggio cover cruscotto | M4x0,7 | 1,5 |
Forcella Anteriore
Ghiera cuscinetti di sterzo | M35x1 | 30 * | GREASE B
Vite fissaggio passatubo freno anteriore a base di sterzo | M6x1 | 8 |
Controdado fine corsa sterzo | M8x1,25 | 18 | LOCK 2 (mettere la loctite solo sul filetto del dado)
Vite fissaggio testa di sterzo posizione centrale | M8x1,25 | 24 * | GREASE B
Viti fissaggio testa di sterzo su forcella | M8x1,25 | 24 * | GREASE B
Vite base di sterzo | M8x1,25 | 24 * | GREASE B Con sequenza 1-2-1
Vite piede di forcella | M8x1,25 | 18 * | GREASE B Con sequenza 1-2-1
Dadi fissaggio cavallotto a testa di sterzo | M10x1,25 | 45 * |
Viti fissaggio passatubi freno/frizione a testa di sterzo | M6x1 | 10 |
Vite fissaggio piastrino supporto fanale a testa di sterzo | M6x1 | 10 |
Impianto Elettrico
Vite fissaggio bobina su supporto batteria | M5x0,8 | 5 |
Vite fissaggio commutatore destro/sinistro | M5x0,8 | 2,5 |
Vite fissaggio cavo batteria a morsetto batteria | M6x1 | 10 |
Dado fissaggio cavo teleruttore su motorino d'avviamento | M6x1 | 5 | GREASE D
Dadi fissaggio cavi batteria/motorino d'avviamento su teleruttore | M6x1 | 4 |
Vite fissaggio sensore velocità | M6x1 | 10 |
Dado fissaggio supporto batteria su scatola filtro | M5x0,8 | 5 |
Vite fissaggio centralina a scatola filtro | M6x1 | 10 |
Vite fissaggio cavo massa su motore | M6x1 | 10 |
Vite fissaggio supporto relè al supporto batteria | M5x0,8 | 2 |
Vite fissaggio supporto batteria/scatola filtro su telaio | M6x1 | 10 |
Freno Anteriore
Vite fissaggio pompa freno anteriore su manubrio | M6x1 | 10 | Sequenza 1 (UP) -2-1
Raccordo spurgo freno anteriore/posteriore | M10x1 | 23 |
Vite fissaggio pinza freno anteriore | M10x1,25 | 45 * | GREASE B
Precoppia viti pinza freno anteriore per assestamento pinze |  | 2 | GREASE B
Forcellone Posteriore
Vite fissaggio pattino tendicatena | M5x0,8 | 5 | Vite con frenafiletto
Vite registro cursore tendicatena | M8x1,25 | 8 | GREASE B (coppia da ottenere in svitamento)
Dado fissaggio perno forcellone | M8x1,25 | 18 * | GREASE B
Perno piastra portapinza | M12x1,25 | 33 * |
Vite fissaggio pattino catena |  | 2 | Solo versione Australia
Freno Posteriore
Bocchettone spurgo freno | M10x1 | 23 |
Vite fissaggio serbatoio olio freno posteriore a telaietto | M6x1 | 2 |
Vite fissaggio pinza freno posteriore | M8x1,25 | 25 * | GREASE B
Vite fissaggio pompa freno posteriore | M6x1 | 10 | Vite con frenafiletto
Vite fissaggio passatubo freno posteriore a forcellone | M5x0,8 | 5 |
Portatarga
Vite fissaggio indicatori di direzione posteriore tegolino | M5x0,8 | 3 | LOCK 2
Vite fissaggio tegolino superiore a tegolino inferiore | M5x0,8 | 3,5 |
Viti autofilettanti fanale posteriore |  | 3 |
Vite/dado fissaggio piatto portatarga a tegolino | M6x1 | 5 | LOCK 2
Dado fissaggio catarifrangente | M4x0,7 | 2 |
Manubrio Comando Frizione
Vite fissaggio cavallotto manubrio | M8x1,25 | 25 * | GREASE B Sequenza 1-2-3-4
Raccordo spurgo frizione | M6x1 | 4 |
Raccordo tubo frizione | M10x1 | 23 |
Vite rinvio frizione | M6x1 | 10 | Sequenza 1-2-3-1
Vite fissaggio comando gas | M6x1 | 6 | Sequenza 1(UP)-2-1
Vite fissaggio pompa frizione | M6x1 | 10 | Sequenza 1(UP)-2-1
Vite fissaggio coperchietto comando gas | M4x0,7 | 1,8 |
Sospensione Posteriore
Dado/vite fissaggio ammortizzatore a forchetta | M10x1,25 | 42 * | GREASE B
Vite fissaggio ammortizzatore su forcellone posteriore | M10x1,5 | 42 * | GREASE B
Parafango Anteriore e Posteriore
Vite fissaggio parafango anteriore | M6x1 | 5 |
Vite fissaggio parafango posteriore | M5x0,8 | 5 |
Ruota Anteriore
Vite fissaggio dischi freno | M8x1,25 | 24 * | LOCK 2
Dado ruota anteriore | M25x1,25 | 63 * | GREASE B
Ruota Posteriore
Vite fissaggio disco freno | M8x1,25 | 24 * | LOCK 2
Dado fissaggio corona | M10x1,25 | 46 * | LOCK 2
Perno su flangia portacorona | M14x1,5 | 46 * | LOCK 8
Dado perno ruota posteriore | M25x1,25 | 83 * | GREASE B
Pedane e Levismi
Lato freno
Perno leva freno su piastra porta pedana destra | M8x1,25 | 24 | LOCK 2
Interruttore stop posteriore | M6x1 | 5 |
Dado bloccaggio astina comando pompa freno | M6x1 | 7,5 |
Vite fissaggio supporto pedane a motore (lato destro) | M10x1,5 | 36 |
Vite fissaggio pedane anteriori a perno forcellone | M12x1,25 | 55 * | GREASE B
Dado bloccaggio registro leva freno | M6x1 | 2,3 |
Lato cambio
Dado destro bloccaggio snodi ad asta cambio | M6x1 | 5 | LOCK 2
Vite fissaggio supporto pedane a motore (lato sinistro) | M10x1,5 | 36 |
Vite fissaggio pedane anteriori a perno forcellone | M12x1,25 | 55 * | GREASE B
Dado sinistro bloccaggio snodi ad asta cambio | M6x1 | 5 | LOCK 2
Vite/dado fissaggio snodi asta rinvio su leva comando cambio e bielletta | M6x1 | 10 |
Vite fissaggio leva (bielletta) cambio su arpione | M6x1 | 10 | LOCK 1
Perno pedale leva cambio | M8x1,25 | 24 | LOCK 2
Serbatoio Benzina
Vite fissaggio staffe appoggio serbatoio a serbatoio | M6x1 | 8 |
Viti fissaggio passatubi benzina a serbatoio | M5x0,8 | 5 |
Vite fissaggio flangia a serbatoio | M5x0,8 | 5 |
Vite fissaggio tappo serbatoio | M5x0,8 | 3 |
Vite speciale (doppio filetto maschio) fissaggio flangia a serbatoio | M5x0,8 | 5 |
Dado fissaggio coperchio flangia | M5x0,8 | 5 |
Vite fissaggio cover laterali serbatoio e cover centrale su tappo serbatoio | M5x0,8 | 3 |
Viti fissaggio cover centrale anteriore a clip su cover laterali | M5x0,8 | 0,8 | LOCK 1
Viti fissaggio cover laterali serbatoio su serbatoio (lato in basso) | M5x0,8 | 0,8 | LOCK 1
Vite fissaggio cover a serbatoio (nascoste) | M5x0,8 | 3 |
Scarico
Vite fissaggio crociera scarichi al supporto sotto pedana destra | M6x1 | 5 |
Fissaggio fascetta tubi di scarico | M8x1,25 | 11 |
Viti fissaggio supporto silenziatori a telaietto | M6x1 | 10 |
Dado fissaggio flangia tubo scarico su testa orizzontale/verticale Avvicinamento 1° dado Serraggio 2° dado Serraggio 1° dado | M8x1,25 | 6 24 24 |
Fissaggio tappi in acciaio inox 1/8 gas su tubi di scarico | M10x1,25 | 25 |
Vite posteriore fissaggio paracalore su silenziatori | M6x1 | 10 |
Vite fissaggio silenziatori a supporto silenziatori su telaietto | M8x 1,25 | 22 |
Fissaggio sonda lambda |  | 45 |
Vite anteriore fissaggio paracalore su silenziatori | M6x1 | 10 |
Viti fissaggio paracalore su scarico orizzontale | M6x1 | 10 |
Sella
Vite fissaggio coprisella | M6x1 | 5 |
Telaio
Dado fissaggio telaio/telaietto a motore | M12x1,25 | 60 * | GREASE B (sul filetto e sottotesta del dado)
Vite fissaggio telaio a telaietto | M12x1,25 | 60 * | GREASE B
Ghiera su grano recuperatore di gioco | M25x1 | 100 * | GREASE B
Grano recuperatore di gioco |  | 0,6 | GREASE B (solo sul filetto)
Vite fissaggio perno serbatoio lato sinistro su telaio | M6x1 | 10 |
Dado cieco fissaggio coprichiave | M6x1 | 7 |
Vite fissaggio interruttore a chiave | M6x1 | Portare a rottura la testa della vite - frenafiletti solido |
Vite fissaggio staffa supporto claxon a telaio | M6x1 | 10 | LOCK 2
Viti fissaggio piastra supporto serbatoio a telaietto | M6x1 | 10 |
Viti fissaggio piastra unione telaietto | M8x1,25 | 22 |
Viti fissaggio piastra unione telaietto a gruppo tegolino posteriore | M6x1 | 8 |
Viti fissaggio piastra supporto scarichi a piastra supporto serbatoio |  | 5 |
Vite fissaggio serbatoio a staffa su telaietto posteriore | M8x1,25 | 10 | LOCK 1
Dado serratura sella | M22x1,5 | 3 |
Vite fissaggio porta oggetti sotto sella | M5x0,8 | 5 |
Vite fissaggio chiavistello a staffa unione telaietto | M6x1 | 10 |
Vite fissaggio fascette cablaggio elettrico su telaietto posteriore destro | M4x0,7 | 2 |
Dado fissaggio forchetta a telaietto | M10x1,25 | 42 * | GREASE B
Aspirazione Aria Sfiato Olio
Viti fissaggio coperchio supporto filtro a scatola filtro | M5x0,8 | 5 |
Fissaggio ghiera fermo filtro aria | M6x1 | 6 |
Viti fissaggio airbox a telaio | M6x1 | 10 |
Fascetta su tubo valvola sfiato olio a valvola blow-by |  | 1,5 |
Fascetta su tubo valvola blow-by a scatola filtro |  | 1,5 |
Vite fissaggio bobina a scatola filtro | M5x0,8 | 5 |
Vite fissaggio passaggio cavi su carter motore lato sinistro | M6x1 | 10 |
Fascetta fissaggio manicotti a scatola filtro |  | 1,1 |
Fissaggio sensore temperatura su manicotto di aspirazione | M3x0,5 | 0,4 | LOCK 9
Alimentazione Canister
Viti fissaggio sensore temperatura a manicotto aspirazione | M3x0,5 | 0,9 |
Fascetta fissaggio manicotti a corpo farfallato |  | 1,5 |
Fascetta corpo farfallato a collettori aspirazione |  | 1,5 |
Fissaggio canister a convogliatore sinistro | M6x1 | 8 | Solo versione USA
Vestizione
Vite inferiore e fissaggio deflettore destro e sinistro a telaio | M5x0,8 | 5 |
Vite fissaggio deflettore destro e sinistro a convogliatore centrale | M5x0,8 | 5 |
Vite superiore fissaggio deflettore destro e sinistro a telaio | M5x0,8 | 5 |
Vite fissaggio regolatore tensione a convogliatore destro | M6x1 | 8 |

* punto ritenuto critico per la sicurezza dinamica, la tolleranza sulla coppia di serraggio deve essere Nm ±5%.
Note
Per caratteristiche e simbologia dei prodotti vedere paragrafo “Caratteristiche prodotti” (Sez. A 2).
Coppie di serraggio motore

Applicazione | Filettatura (mm) | Nm | Min. | Max. | Note
Ghiera porta sensore temperatura olio | M30x1,5 | 38 | 34 | 42 | LOCK 4
Ghiera pulegge distribuzione su testa | M15x1 | 71 | 64 | 78 | GREASE A
Sensore temperatura olio | M12x1,5 | 18 | 16 | 19 | LOCK 4
Dado teste Coppia di avvicinamento Coppia di precarico Coppia di serraggio | M10x1,5 | 15 25 40 | 23 38 | 27 42 | Applicare GREASE C sul piano sotto testa e sul filetto del prigioniero
Prigioniero flangia di aspirazione | M8x1,25 | 15 | 13 | 17 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Dado collettore di aspirazione | M8x1,25 | 23 | 20 | 26 |
Prigioniero flangia di scarico | M8x1,25 | 15 | 13 | 17 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Chiusura foro fase | M8x10 | 10 | 9 | 11 |
Vite fissaggio sensore temperatura olio cilindro verticale | M8 | 9 | 8,5 | 9,5 |
Vite di servizio testa (alluminio) | M6x1 | 3 | 2 | 3 | LOCK 5 oppure THREE BOND 1375B
Vite coperchi valvole aspirazione e scarico | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite coperchi perni bilancieri | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite fissaggio cartella cilindro | M6x1 | 10 | 9 | 11 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Vite fissaggio cartella cilindro | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite fissaggio flangia puleggia | M6 | 10 | 9 | 11 |
Vite tappo canister | M6x1 | 3 | 2,7 | 3,2 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Nipplo canister (versione USA) | M6x1 | 3 | 2,7 | 3,2 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Vite fissaggio raccordo CAMOZZI | M5x0,8 | 3 | 2,7 | 3,2 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Valvola blow-by | M40x1,5 | 34 | 30 | 38 |
Tappo chiusura filtro a rete | M32x1,5 | 42 | 38 | 46 |
Filtro olio a rete | M22x1,5 | 42 | 38 | 46 |
Tappo scarico olio con calamita | M22x1,5 | 42 | 38 | 46 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Nipplo filtro olio | M16 1,5 | 42 | 38 | 46 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Tappo foro servizio aspirazione pompa olio | M15x1 | 25 | 22 | 28 | LOCK 5 oppure THREE BOND 1375B
Nipplo radiatore olio | M14x1,5 | 32 | 29 | 35 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Tappo chiusura pred. radiatore | M14x1,5 | 32 | 29 | 35 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Tappo chiusura canale principale olio | M10x1,5 | A battuta con attrezzo | LOCK 5 oppure THREE BOND 1375B
|  | 15 | 13 | 17 |
Interruttore spia folle | M10x1,5 | 10 | 9 | 11 |
Prigionieri fissaggio cilindro-testa | M10x1,5 | 25 | 23 | 26 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Vite unione carter Avvicinamento Serraggio | M8x1,25 | 19 25 | 17 22 | 21 28 |
Vite forata carter | M8x1,25 | 20 | 18 | 22 |
Vite unione carter | M6x1 | 9 | 8,5 | 9,5 |
Vite unione carter | M6x1 | 9 | 8,5 | 9,5 |
Vite fissaggio blow-by | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite fissaggio pick-up radiale | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite piastrino cuscinetto primario lato frizione | M6x1 | 10 | 9 | 11 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Vite piastrino cuscinetto cambio | M6x1 | 10 | 9 | 11 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Vite taratura olio frizione Adler | M6 | 6 | 5 | 7 |
Vite fissaggio motorino d'avviamento | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite esterna fissaggio motorino d'avviamento | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite posteriore motorino d'avviamento | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite fissaggio perno ingranaggio ozioso | M6x1 | 10 | 9 | 11 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Dado rotore alternatore | M24x1 | 270 | 256 | 284 | LOCK 5
Dado ingranaggio albero motore | M22x1 | 190 | 171 | 209 | GREASE B
Tappo albero motore acciaio/alluminio | M20x1 | 15 | 13,5 | 16,5 | THREE BOND 1375B
Vite di biella Serraggio a 50 rpm Pausa di 2 secondi e disserraggio di 360º a 30 rpm Avvicinamento a 30 rpm Avvicinamento a 10 rpm
Serraggio di 65º ±1º a 14 rpm
Controllo di coppia
M10x1
35
20
35
70÷103
Applicare GREASE B sul filetto
Grano albero motore | M8x1,25 | 13 | 11 | 15 | LOCK 5 oppure THREE BOND 1375B
Grano forato albero motore | M8x1,25 | 13 | 11 | 15 | LOCK 5 oppure THREE BOND 1375B
Vite posizionatrice tamburo cambio | M16x1,5 | 30 | 27 | 33 |
Vite levetta fermamarce | M8x1,25 | 18 | 16 | 20 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Vite arpione cambio | M8x1,25 | 25 | 22 | 28 |
Dado fissaggio posizionatore arpione | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite arpione cambio | M6x1 | 9 | 8,5 | 9,5 |
Ghiera per pulegge rinvio distribuzione | M15x1 | 71 | 64 | 78 | GREASE A
Dado ingranaggio rinvio distribuzione | M14x1 | 55 | 50 | 60 | GREASE A
Vite fissaggio tenditore mobile | M8x1,25 | 26 | 23 | 29 |
Vite fissaggio tenditore fisso | M8x1 | 20 | 18 | 22 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Vite fissaggio cartelle in plastica | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite fissaggio cartelle in plastica | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite fissaggio cartelle in carbonio | M6x1 | 6 | 5,5 | 6,5 |
Vite fissaggio cartelle in carbonio | M6x1 | 6 | 5,5 | 6,5 |
Dado tamburo frizione in bagno d'olio | M25x1,5 | 190 | 180 | 200 | GREASE B
Tappo carico olio | M20x2,5 | 5 | 5 | 6 |
Tappo chiusura condotto olio | M10x1 | 15 | 13 | 17 | LOCK 5 oppure THREE BOND 1375B
Sensore pressione olio | M10x1 | 19 | 17 | 21 |
Vite campana frizione a secco | M8x1,25 | 35 | 33 | 37 | LOCK 4
Vite fissaggio coperchio protezione frizione | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite fissaggio coperchio protezione frizione | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite coperchio frizione con passacavo | M6x1 | 9,5 | 8,5 | 9 |
Vite coperchio frizione in bagno d'olio | M6x1 | 9,5 | 8,5 | 9 |
Vite coperchio frizione in bagno d'olio | M6x1 | 9,5 | 8,5 | 9 |
Vite coperchio frizione in bagno d'olio | M6x1 | 9,5 | 8,5 | 9 |
Vite molla frizione in bagno d'olio | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Tappo ispezione coperchio alternatore | M15x1 | 20 | 18 | 22 | THREE BOND 1215
Vite ispezione pick-up | M12x1 | 15 | 13 | 17 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Candela accensione | M12x1,25 | 20 | 18 | 22 |
Vite coperchio alternatore | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite coperchio alternatore | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite coperchio alternatore | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite coperchio ispezione | M6x1 | 4,5 | 4,5 | 6 |
Vite fissaggio statore alternatore | M6x1 | 10 | 9 | 11 | LOCK 2 oppure THREE BOND 1324
Vite fissaggio rotore al volano | M6x1 | 13 | 11 | 15 | LOCK 5
Vite fissaggio staffa passacavo statore | M5x0,8 | 5 | 5 | 7 |
Tappo pompa by-pass | M15x1 | 25 | 22 | 28 | LOCK 5 oppure THREE BOND 1375B
Boccola di riduzione | M10x1 | - | - | - | LOCK 5 oppure THREE BOND 1375B
Vite fissaggio pompa olio | M8x1,25 | 26 | 23 | 29 |
Vite fissaggio pompa olio | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Vite assemblaggio pompa olio | M6x1 | 10 | 9 | 11 |

Note
Per caratteristiche e simbologia dei prodotti vedere paragrafo “Caratteristiche prodotti” (Sez. A 2).