H

5 - | Cavalletti

1 | Cavalletto

2 | Vite

3 | Piastra supporto

4 | Vite

5 | Interruttore

6 | Molla interna

7 | Molla completa

8 | Piastrino

9 | Perno rotazione

10 | Dado

Catalogo ricambi

Cavalletti

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio cavalletto laterale
Svitare e rimontare la vite (A) di fissaggio portapedana sinistra (C) al motore.
Allentare la vite (B) e liberare il portapedana sinistro (C) dal blocco motore.
Scollegare il connettore (5) dell'interruttore cavalletto (1) dal cablaggio principale.
Svitare la vite (2) di fissaggio della piastra (3) di supporto cavalletto al motore e rimuovere il cavalletto laterale completo.
Scomposizione cavalletto laterale
Svitare la vite (4) di fissaggio e rimuovere l'interruttore (5) del cavalletto.
Sganciare le molle (6) e (7) di ritorno cavalletto dalla piastrina (8) del supporto cavalletto (3) e rimuoverle.
Svitare il perno (9) di fissaggio cavalletto alla piastra e rimuovere la stampella laterale (1) e il dado (10).
Ispezione cavalletto laterale
Verificare, introducendo la stampella nella piastra, che non vi sia gioco eccessivo e che le due estremità della stampella non risultino piegate rispetto al fusto. Individuando segni di frattura sostituire il cavalletto laterale.
Per la verifica dell'interruttore (5) consultare la Sez. P 6, Controllo componenti dispositivi di sicurezza e protezione.
Ricomposizione cavalletto laterale
Infilare la stampella laterale (1), opportunamente ingrassata, nella piastra (3) e fissarla con il perno (9) e il dado (10). Serrare il perno (9) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Posizionare le molle (6) e (7) di ritorno cavalletto, fissandole sul perno piastra (8) e sulla stampella (1).
Posizionare l'interruttore (5) sulla piastra, in appoggio sul perno (9).
Montare la vite (4) di fissaggio e bloccarla alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontaggio cavalletto laterale
Posizionare la piastra (3) sostegno cavalletto tra il blocco motore e la piastra pedana sinistra (C) e impuntare la vite (2).
Collegare il connettore (5) dell'interruttore cavalletto laterale al cablaggio principale del veicolo.
Per il posizionamento del cablaggio interruttore cavalletto fare riferimento alle tavole Sez. P 1, Disposizione dei cablaggi sul motociclo.
Impuntare la vite (A) sulla piastra portapedana (C). Serrare alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio) le viti (2), (A) e (B) rispettando la sequenza indicata.