5 - | Dispositifs de signalisation

Contrôle des composants des dispositifs de signalisation
En cas d’anomalie de fonctionnement, il faut contrôler les connexions internes du dispositif, dans toutes les conditions d'utilisation. Pour cela, il faut débrancher du faisceau principal le connecteur du comodo (Sect. P 1, Cheminement des câbles sur la moto).
Ensuite, il est possible de tester le comodo à l'aide d'un MULTIMÈTRE analogique ou digital (Sect. P 9, Instruments de diagnostic).
Remarque
Ce même contrôle peut être effectué avec l’instrument de diagnostic « DDS » (Sect D 5, Instrument de diagnostic DDS).
Contrôle du comodo gauche
Pour déposer le comodo gauche, dévisser les vis (1) et le débrancher du circuit électrique en ouvrant sa connexion.
Les couleurs mentionnées sont celles des fils électriques sortant du contacteur et non pas celles des fils du circuit électrique principal.
Bouton HORN (Avertisseur sonore)
Mettre les pointes d’un multimètre en contact avec les fils électriques (bleu/blanc et marron) pour contrôler la présence de continuité électrique lorsqu’on appuie sur le bouton de l’avertisseur sonore HORN (voir les explications sur le fonctionnement du multimètre à la Sect P 9, « Instruments de diagnostic »). Quand le bouton HORN est activé, l'instrument doit indiquer une résistance proche de zéro et le signal sonore de continuité doit retentir (en sa présence). Quand le bouton HORN est au repos, l’instrument doit indiquer une résistance infinie (parce que les contacts électriques à l'intérieur du bouton sont ouverts et empêchent la continuité électrique) et le signal sonore de continuité (en sa présence) ne doit pas retentir. Si ces conditions ne sont pas remplies, remplacer l’élément.
Commutateur des clignotants (Turn)
Mettre les pointes du multimètre en contact avec les fils (gris et marron) sortant du commutateur des clignotants et, en actionnant le clignotant droit, vérifier la présence de continuité électrique (voir les explications sur le fonctionnement du multimètre dans la Sect. P 9, « Instruments de diagnostic »). Répéter les mêmes opérations pour le contrôle du clignotant gauche, mais en raccordant le multimètre aux fils (Orange et Gris).
Feux de route et de croisement (DIMMER)
La méthode de contrôle est la même que précédemment, mais en mettant les pointes de l’instrument sur les fils : (rouge/bleu et bleu/jaune).
Commutateur de déviation (MODE)
Mettre les pointes du multimètre en contact avec les fils (marron et bleu/jaune) sortant du commutateur des clignotants et, en actionnant le bouton sur la position (s), vérifier la présence de continuité électrique (voir les explications sur le fonctionnement du multimètre dans la Sect. P 9, « Instruments de diagnostic »). Répéter cette procédure en actionnant le bouton de la position (t) dans l’autre position, en mettant les pointes du multimètre en contact avec les fils (bleu/jeune et orange).
Appels de phares (PASSING)
Vérifier la présence de continuité entre les fils (Rouge/Bleu et Marron).
Reposer le comodo gauche et serrer les vis (1) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Contrôle du comodo droit
Pour déposer le comodo droit, dévisser les vis (1) et le débrancher du circuit électrique en ouvrant sa connexion.
Les couleurs mentionnées sont celles des fils électriques sortant du contacteur et non pas celles des fils du circuit électrique principal.
Bouton Engine stop (Arrêt moteur)
À l’aide du multimètre, contrôler la continuité électrique entre les fils (Rouge/Blanc et Rouge/Noir) (Sect. P 9, « Instruments de diagnostic » relative au fonctionnement du multimètre). Quand le bouton est sur la position run, le multimètre doit indiquer la présence de continuité électrique entre les deux fils. Quand le bouton est sur la position off, le multimètre doit indiquer l’absence de continuité électrique entre les deux fils.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le contacteur engine stop ne fonctionne pas correctement et doit être remplacé.
Bouton de starter
Procéder comme pour le bouton « engine stop » et contrôler la présence de continuité électrique entre les fils (bleu/blanc et noir) quand on appuie sur le bouton starter (voir les explications sur le fonctionnement du multimètre dans la Sect. P 9, Instruments de diagnostic). Si ces conditions ne sont pas remplies, le bouton starter ne fonctionne pas et doit être remplacé.
Reposer le comodo droit et serrer les vis (1) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Contrôle du fonctionnement des contacteurs des feux de STOP avant et arrière, du contacteur de point mort, du contacteur de pression d’huile et du contacteur d’embrayage
Contacteurs des feux de STOP
Pour contrôler le fonctionnement des contacteurs des feux de STOP avant (1) et arrière (2), prendre un multimètre et, en bloquant le frein avant ou arrière, vérifier la présence de continuité électrique (Pos. A) entre les bornes du contacteur correspondant (Sect. P 9, « Instruments de diagnostic » relative au fonctionnement du multimètre). Quand le frein est relâché; il ne doit pas y avoir de continuité électrique entre les bornes du contacteur correspondant (Pos. B). Si l'issue de ces tests est négative, remplacer l'élément contrôlé.
Témoin de point mort
Pour vérifier le fonctionnement du contacteur du témoin de point mort (3), procéder comme suit.
Le témoin de point mort sur le tableau de bord ne s'allume pas.
Débrancher la borne électrique insérée sur le contacteur de point mort. Allumer le tableau de bord (clé de contact sur ON) et vérifier que le témoin de point mort s'allume quand la borne est reliée à la masse. Si le témoin s'allume, remplacer le contacteur de point mort. Si le témoin ne s'allume pas, éteindre le tableau de bord (clé de contact sur OFF) et vérifier à l'aide du multimètre la présence de continuité électrique entre le contacteur de point mort et la centrale de gestion du moteur.
Le témoin de point mort sur le tableau de bord reste toujours allumé.
Allumer le tableau de bord (clé de contact en position ON) et retirer la borne électrique insérée sur le contacteur de point mort. Si le témoin s'éteint, remplacer le contacteur de point mort. Si le témoin reste allumé, éteindre le tableau de bord (clé de contact sur OFF) et vérifier à l'aide du multimètre que le tronçon de circuit entre le contacteur de point mort et la centrale de gestion du moteur n’est pas à la masse.
Capteur de pression d’huile
Pour contrôler le fonctionnement du capteur de pression de l’huile moteur (4), procéder comme suit.
À l'aide de l'instrument DDS, vérifier que la pression dans le circuit de graissage du moteur correspond aux valeurs indiquées (Sect. D 5, Contrôle de la pression de l’huile moteur).
Si la pression de l'huile moteur n'est pas conforme aux valeurs spécifiées, contrôler les composants du circuit de graissage et effectuer la réparation nécessaire.
Si la pression de l'huile moteur est conforme aux valeurs spécifiées, mais que le témoin de « basse pression de l'huile moteur » ne s'allume pas, mettre le tableau de bord sous tension (clé de contact sur ON) sans allumer le moteur, puis débrancher la borne électrique du capteur de pression et la relier à la masse. Si le témoin s'allume, le capteur ne fonctionne pas (il faut le remplacer). Si le témoin ne s'allume pas, contrôler avec le multimètre la présence de continuité électrique dans le tronçon de circuit reliant le capteur du témoin sur le tableau de bord (ce contrôle doit être effectué avec la clé de contact sur la position OFF et donc avec le tableau de bord éteint).
Si la pression de l’huile moteur est conforme aux valeurs spécifiées et que le témoin de « basse pression de l'huile moteur » reste toujours allumé, mettre le tableau de bord sous tension (clé de contact sur la position ON) et démarrer le moteur puis débrancher la borne normalement insérée sur le capteur de pression. Si le témoin s'éteint, le capteur ne fonctionne pas. Si le témoin ne s'éteint pas, contrôler avec le multimètre que le tronçon de circuit reliant le capteur du témoin sur le tableau de bord n’est pas à la masse (ce contrôle doit être effectué avec la clé de contact sur la position OFF et donc avec le tableau de bord éteint).
Contacteur d’embrayage
Pour le contacteur d’embrayage (5), procéder comme dans le cas des contacteurs des feux de STOP (se reporter au début de ce paragraphe).
Remplacement des ampoules
Remplacement des ampoules des clignotants
Desserrer les vis (1) et séparer la coupelle (2) du support (3) du clignotant.
L'ampoule a une douille à baïonnette. Pour l’extraire, il faut l’enfoncer et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Pour déposer le support (3), se reporter à la Sect. P 4, Remplacement du feu avant pour les clignotants avant ou à la Sect. H 7, Dépose du feu arrière - support - porte-plaque pour les clignotants arrière.
Pour introduire l’ampoule neuve, il faut l’enfoncer et la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à son encliquetage.
Remonter la coupelle en enfilant la dent (A) dans la fissure du support du clignotant.
Resserrer la vis (1).