3 - | Selim

1 | Selim

2 | Cabo anti-roubo do capacete

3 | Parafuso

4 | Compartimento porta-ferramentas

5 | Anel de borracha

6 | Parafuso especial

7 | Espaçador

8 | Tampão de borracha

9 | Elástico

10 | Tampa do selim

Catálogo de peças sobresselentes

SeAT

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem do selim
Introduza a chave na fechadura, rode-a para a direita e, ao mesmo tempo, pressione a zona do trinco para facilitar o desengate do pino.
Retire o selim do chassi, extraindo-o dos fechos dianteiros e puxando-o para trás.
Desmontagem do selim
Na versão 696+, desaperte os dois parafusos especiais (6) e retire a tampa do selim (10).
Recomposição do selim
Monte a tampa do selim (10) no selim, inserindo e apertando os parafusos especiais (6) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Remontagem do selim
Volte a montar o selim inserindo as extremidades dianteiras do fundo do selim nas saliências (B) existentes no depósito e depois pressione a extremidade traseira do selim até ouvir o encaixe do trinco na fechadura.
Desmontagem do compartimento porta-ferramentas
Retire o selim como descrito no parágrafo “Desmontagem do selim” desta secção.
Desaperte os parafusos (3) e retire o compartimento porta-ferramentas (4).
Remontagem do compartimento porta-ferramentas
Volte a montar o compartimento porta-ferramentas (4) inserindo os parafusos (3) e aperte-os de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Volte a montar o selim como descrito no parágrafo “Remontagem do selim” desta secção.