4 - | Herramientas de servicio

Catálogo de recambios

HERRAMIENTAS ESP. PARA ESTAC. DE SERV.

Herramientas especìficas para el motor

N. Código | Denominación
88700.5644 | Llave para regular la abrazadera de las poleas para el árbol de levas |
88713.2423 | Llave de reacción para apriete de piñón primaria |
88713.2676 | Llave de apriete de las tuercas de la culata |
88713.2103 | Base para el montaje de la culata |
98112.0002 | Goniómetro para la puesta en fase |
88713.0123 | Herramienta de control de la puesta en fase |
97900.0215 | DDS (Ducati Diagnosis System) + kit de medición de la depresión de los cilindros |
88765.1581 | Calibre de alzado de la válvula |
88765.2878 | Espaciador y calibre de horquilla 0,2/0,3 mm |
88713.2783 | Herramienta para montar el muelle y el balancìn de cierre |
88713.2009 | Herramienta para poner la polea en fase |
88713.2011 | Herramienta para bloquear el cigüeñal |
88700.5749 | Capuchón de ensamblaje del semicárter |
88713.1091 | Placa para posicionar la horquilla de conexión de marchas |
88713.1749 | Extractor para polea motriz y tapa |
88765.1297 | Calibre de control del P.M.S. |
88713.2837 | Extractor para eje de balancines |
88713.2556 | Herramienta de reacción de la campana del embrague |
88713.2591 | Tornillo para el embrague |
88713.2036 | Llave de sujeción del alternador para bloquear la tuerca |
88713.2092 | Extractor del engranaje del par primario |
88713.3152 | Llave de bloqueo de las abrazaderas de las poleas de distribución |
88713.2442 | Herramienta para fijar las juntas de retén |
88713.2906 | Llave de apriete del cartucho de aceite |
88713.2282 | Herramienta para bloquear poleas |
88713.1411 | Herramienta para fijar las juntas de retén |

Catálogo de recambios

HERRAMIENTAS ESP. PARA ESTAC. DE SERV.

Herramienta especìfica para el bastidor

N. Código | Denominación
677.4.003.1A | Junta para cadena |
88713.1072 | Tampón para fijar el semicojinete de la base de dirección |
88713.1344 | Herramienta de montaje de la cadena |
8000.70139 | Llave del eje de rueda delantera |
88713.1096 | Herramienta para revisar las horquillas – montar la junta de retén |
88713.1058 | Llave de montaje del tornillo superior del tubo de dirección |
88713.1062 | Herramienta para montar los cojinetes del tubo de dirección |
88713.1010 | Empalme de toma de gases de escape |
88713.3166 | Llave de apriete de la abrazadera del bastidor |