1 - | Cúpula – espelhos retrovisores

1 | Espelhos retrovisores

2 | Parafuso

3 | Perno em U

4 | Anilha elástica

5 | Suporte

6 | Porca

7 | Parafuso

8 | Cúpula

9 | Parafuso

10 | Pára-brisas

11 | Porca

12 | Fixação rápida

13 | Parafuso

14 | Anilha

Catálogo de peças sobresselentes

INSTRUMENT PANEL - HEADLIGHT FAIRING
HANDLEBAR AND CONTROLs

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem dos espelhos retrovisores
Desaperte os parafusos (2), retire os espelhos retrovisores (1) e recupere as anilhas (4).
Remontagem dos espelhos retrovisores
Insira o espelho retrovisor (1) no cavalete (3) inserindo o parafuso (2) com anilha (4).
Aperte os parafusos (3) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Desmontagem da cúpula (696+)
Desaperte os parafusos (9) contrariando as porcas (6) da sede no suporte do farol dianteiro e retire a cúpula (8) com os suportes (5).
Para retirar os suportes (5), desaperte os parafusos (7), tenso atenção aos engates rápidos (12).
Decomposição da cúpula
Caso seja necessário substituir o pára-brisas (10), desaperte os parafusos (13) prestando atenção às anilhas (14) e às porcas (11).
Retire o pára-brisas (10).
Recomposição da cúpula
Importante
Para não danificar as partes pintadas e o pára-brisas (10) em plexiglas da cúpula, a cada remontagem, coloque sempre as anilhas (14) nos parafusos (13) de fixação.
Para a remontagem, efectue as operações de desmontagem na ordem inversa; em particular, aperte os parafusos de fixação (13) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Remontagem da cúpula (696+)
Monte no suporte do farol os suportes (5) inserindo os parafusos (9) e as porcas (6).
Contrariando a porca (6), aperte os parafusos (9) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Volte a montar os suportes (5) na cúpula, inserindo e apertando os parafusos (7) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Certifique-se de que nos suportes presentes na cúpula estão inseridos os engates rápidos (12).
Monte a cúpula posicionando-a na sede do suporte do farol dianteiro, introduza os parafusos (9) e as porcas (6).
Aperte os parafusos (11) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).