2 - | Carénage

1 | Couvercle de réservoir droit

2 | Couvercle de réservoir gauche

3 | Couvercle de réservoir avant

4 | Vis

5 | Couvercle de réservoir arrière

6 | Entretoise

7 | Vis

8 | Attache rapide

9 | Vis spéciale

10 | Rondelle en nylon

11 | Vis

12 | Vis

Catalogue des pièces détachées

Réservoir CARBURANT (cover)

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose des carénages de réservoir
Déposer la selle (Sect. E 3, Dépose de la selle).
Dévisser les vis (7) et (12) de fixation du couvercle du réservoir avant (3) ; sans ôter le couvercle.
Dévisser les vis (4) et (11) et enlever le couvercle du réservoir droit (1) et gauche (2) en décrochant les languettes (A) des fissures (B) sur le couvercle (5) arrière : récupérer les rondelles en nylon (10).
Ôter le couvercle du réservoir avant (3) et récupérer les entretoises (6).
Dévisser les vis (9) et ôter le couvercle du réservoir arrière (5).
Repose des carénages de réservoir
Poser le couvercle du réservoir arrière (5) sur le réservoir en introduisant les vis spéciales (9).
Serrer au couples spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) les deux vis spéciales (9) supérieures.
S’assurer que les quatre douilles (6) se trouvent sur le couvercle du réservoir avant (3), avec le côté de plus grand diamètre orienté vers le haut (comme le montre la figure).
Poser le couvercle avant (3) sur le réservoir de carburant.
Remettre le couvercle de réservoir droit (1), en introduisant les languettes (A) dans les fissures (B) du couvercle arrière (5).
Introduire les vis (11) avec les rondelles en nylon (10) et les vis (11) sur le couvercle du réservoir droit (1) et gauche (2).
Introduire les vis (7) et (12) sur le couvercle du réservoir avant (3).
Serrer les vis (12) et (7) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) en commençant par les vis à l’avant.
Serrer les vis au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) les vis (4) et (11).
1