3 - | 油圧式フロントブレーキ

1 | ピンおよびクリップスペアパーツ

2 | ネジ

3 | 右ブレーキキャリパー

4 | ガスケット 厚さ 1

5 | 排出バルブ

6 | 特殊ネジ

7 | ダストシール

8 | ポンプとキャリパーの接続ホース

9 | ブレーキパッド一対

10 | 左ブレーキキャリパー

11 | スプリング

12 | ブラケット

13 | ブレーキディスク

14 | ネジ

15 | フロントブレーキホース

16 | ネジ

17 | 特殊ネジ

18 | ネジ

19 | ワッシャー

20 | リング

21 | ラバー

22 | クリップ

交換部品カタログ

FRONT AND REAR WHEELS
FRONT BRAKE

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、 本文の脇の写真ではなくこの分解立体図を参照する必要があることを示します。
ブレーキ装置のメンテナンス作業
警告
ブレーキ系統に使用されるオイルは、塗装を破損するだけでなく、目や皮膚につくと大変危険です。 万一接触した場合は、その部分を流水でよく洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
メンテナンスの全作業 (ブレーキパッドの摩耗点検および交換、ブレーキオイルの交換など) については、セクション D 4,“ブレーキオイルの排出”を参照してください。
フロントブレーキ装置の取り外し

作業 | 参照セクション
ブレーキオイルの排出 | D 4, ブレーキオイルの排出

ブレーキホースをポンプに固定している特殊ネジ (6) を緩めて外し、ガスケット (4) も外します。 ポンプからホース (8)
を抜き取ります。
ホース (15) をクリップ (22) から抜き取り、ホース (8) をブラケット (12) から抜き取ります。
ポンプを取り外します (セクション F 3,“フロントブレーキポンプの取り外し”を参照)。
左フロントブレーキキャリパー (10) をフォークレッグに固定している 2 本のネジ (2) を緩めて外します。
右フロントブレーキキャリパー (3) についても同じ作業を行います。
左右のキャリパーの特殊ネジ (17) を緩めて外し、ガスケット (4) も外します。
フロントブレーキキャリパーをホース (8) および (15) から外します。
ブレーキディスクの取り外し
フロントブレーキディスクは、ホイールリムに固定されている部分と、制動力を生む摩擦面とで構成されています。 ディスクを交換する場合は、これらの構成部品を両方とも交換する必要があります。
フロントホイールを取り外します (セクション G 1,“フロントホイールの取り外し”を参照)。
ディスクをホイールに固定している 6 本のネジ (14) を緩めて外し、ディスク (13) を取り外します。
フロントブレーキ構成部品のオーバーホール
重要
ブレーキキャリパーの製造メーカーは、その安全上の重要性を考慮し、キャリパーやポンプの内部に決して手を加えないよう指示しています。 オーバーホールを適切に実施しないと、ライダーに重大な危険をもたらす可能性があります。
交換作業は、 ブレーキパッド、固定パーツ、および排出ユニットに限定してください。
上記の構成部品を交換するには、この章の初めにある分解立体図を参照してください。
ブレーキディスクは完全に清潔な状態でなければなりません。つまり、錆、オイル、グリースなどの汚れがなく、深い掻き傷がないことが必要です。
ブレーキディスクの摩耗を点検するには、“油圧ブレーキ”の項目 (セクション C 1.1) を参照してください。
フロントブレーキ装置の取り付け
ブレーキディスクの取り付け
ディスクをリムに取り付ける際は、接触面から完全に汚れを取り除き、固定ネジ (14) のネジ山にネジロック剤を塗布します。
フロントブレーキディスク (13) をフロントホイールに固定する 6 本のネジ (14) を、1-3-5-2-4-6 の順に締めます。
ネジを規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ホイールをモーターサイクルに再び取り付けます (セクション G 1,“フロントホイールの取り付け”を参照)。
装置を取り付けるときは、ポンプおよびキャリパーに対するホース (8) の継ぎ手の向きに注意してください。
警告
ホースを正しい位置に取り付けないと、ブレーキ装置の機能に支障をきたしたり、車両の可動パーツに接触したりする恐れがあります。 図のとおりの向きで取り付けてください。
ブレーキホースをキャリパーやポンプに固定する際は、所定のガスケット (4) を継ぎ手に挟み込んでください。
継ぎ手の向きを調整してから、ネジ (6) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ホース (8) および (15) をフロントブレーキキャリパー (3) および (10) に取り付け、ネジ (17) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
メモ
右ブレーキキャリパー (10) にホース (8) の継ぎ手が内側に、ホース (15) の継ぎ手が外側に取り付けられていることを確認してください。
右ブレーキキャリパー (10) をディスクに取り付けます。
指定のグリースをネジ (2) に塗布します。
ネジ (2) をスペーサーと一緒に手で取り付けてキャリパーをフォークレッグに固定し、規定トルクで仮締めします
(セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
左フロントブレーキキャリパー (3) についても同じ作業を行います。
ブレーキレバーを2～3度動かして、ブレーキオイルに圧力を加え、その圧力で
ブレーキパッドがブレーキディスクに密着するようにします。
ブレーキレバーを引きながら同時にネジ (2) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”
を参照)。
フロントマッドガード上のクリップ (22) に、フロントブレーキホース (15) を通し、ホース (8) をブラケット (12) に通します。

作業 | 参照セクション
ブレーキオイルの補充 | D 4, ブレーキオイルの補充