7 - | Farol traseiro-suporte da matrìcula e dispositivos de abertura

1 | Pára-lamas

2 | Farol traseiro

3 | Chapa do auporte da matrìcula

4 | Indicador de direcção direito

5 | Indicador de direcção esquerdo

6 | Placa

7 | Parafuso

8 | Parafuso

9 | Anilha

10 | Parafuso

11 | Suporte

12 | Porca

13 | Reflector

14 | Anilha

15 | Fixação rápida

16 | Parafuso

17 | Placa

18 | Anel de borracha anti-vibrações

19 | Parafuso especial

20 | Parafuso

21 | Porca

22 | Parafuso

23 | Fixação rápida

24 | Placa

25 | Parafuso

26 | Trinco

27 | Fechadura do selim

28 | Porca

29 | Alavanca do trinco

30 | Parafuso

31 | Trinco

Catálogo de peças sobresselentes

NUMBER PLATE HOLDER - TAIL LIGHT
FRAME

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem do grupo do farol traseiro - chapa - suporte da matrìcula
Retire o selim (Secção E 3, Desmontagem do selim).
Desligue o conector (A) da cablagem traseira da cablagem principal (Secção P 1, Disposição das cablagens na moto).
Desaperte os quatro parafusos (25) e retire o grupo do farol traseiro - suporte da matrìcula do subchassi traseiro como mostra a figura.
Desaperte e retire os parafusos (30).
Contrariando os parafusos especiais (19), desaperte os parafusos (10) e retire a placa (24) do grupo do farol traseiro - suporte da matrìcula: recupere as anilhas (9).
Desaperte os parafusos (22) e retire o farol traseiro (2); recupere as fixações rápidas (23).
Desmontagem dos indicadores de direcção traseiros
Desmonte a chapa do suporte da matrìcula (3) do pára-lamas (1) desapertando os parafusos (7).
As seguintes operações referem-se ao lado esquerdo do veìculo, mas são válidas para ambos os lados.
Desligue a cablagem do indicador de direcção esquerdo da cablagem principal.
No lado interno, desaperte e retire o parafuso de fixação (8) e recupere a placa (17).
Retire o indicador de direcção pelo exterior, tendo particular atenção à cablagem do indicador de direcção:
Remontagem dos indicadores de direcção traseiros
As seguintes operações referem-se ao lado esquerdo do veìculo, mas são válidas para ambos os lados.
Insira a cablagem e o indicador de direcção esquerdo (5) no orifìcio de fixação na chapa de suporte da matrìcula (3).
Posicione a placa (17).
Introduza e aperte o parafuso de fixação (8) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do chassi).
Ligue a cablagem do indicador de direcção esquerdo à cablagem principal.
Una a chapa (3) ao pára-lamas (1) apertando os parafusos (7) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do chassi).
Remontagem do geupo do farol traseiro - chapa - suporte da matrìcula
Monte o farol traseiro (2) na chapa de suporte da matrìcula (3) inserindo os parafusos (22).
Aperte os parafusos (22) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do chassi).
Volte a montar a placa (24) no grupo do farol traseiro - suporte da matrìcula, fixando-a com os quatro parafusos incluindo as anilhas (9).
Contrariando os parafusos especiais (19), aperte os parafusos (10) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do chassi).
Insira os parafusos (30) na placa (24) e aperte-os de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do chassi).
Volte a montar o grupo do farol traseiro – suporte da matrìcula no subchassi traseiro inserindo-o como mostra a figura.
Insira e aperte os quatro parafusos (25) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do chassi).
Desmontagem do dispositivo de abertura do selim
Retire o grupo do farol traseiro - suporte da matrìcula do subchassi traseiro e a placa (24) como indicado no parágrafo anterior.
Separe o pára-lamas (1) da chapa de suporte da matrìcula (3) desapertando os parafusos (7).
Retire o pino (A) e liberte o cabo da fechadura (26) da alavanca do trinco (31).
Retire o pino (B) e liberte o cabo da fechadura (26) da alavanca da fechadura (29).
Desaperte a porca (28), retire a alavanca (29) e extraia a fechadura do selim (27).
Remontagem do dispositivo de abertura do selim
Insira a fechadura do selim (27) na sede do pára-lamas (1), inserindo as aletas (C) nas ranhuras (D) como indicado na figura.
Insira a alavanca da fecharura (29) inserindo as aletas (C) nas ranhuras (E) como mostra a figura.
Insira a porca (28) na fechadura do selim (27) e aperte-a de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do chassi).
Posicione o cabo da fechadura (26) nopára-lamas (1) como mostra a figura.
Volte a montar o pino (B) na alavanca da fechadura (29) e o pino (A) no trinco (31).
Volte a montar o pára-lamas (1) na chapa de suporte da matrìcula (3) apertando os parafusos (7) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do chassi).
Volte a montar o grupo do farol traseiro - suporte da matrìcula no subchassi traseiro e a placa (24) como indicado no parágrafo anterior.
Desmontagem do porta-matrìcula
Desaperte os parafusos (16) e retire a placa do suporte da matrìcula (6).
Nota
Na versão EUA, a placa (6) é diferente e está presente um suporte com reflector lateral (13).
Remontagem do porta-matrìcula
Para a remontagem, efectue as operações de desmontagem na ordem inversa; em particular, aplique trava-roscas prescrito nos parafusos (16) e aperte-os na sequência indicada e aperte as porcas (21) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do chassi).
H