4.3 - | Gruppo teste: alberi distribuzione

1 | Vite

2 | Cappellotto verticale

3 | Anello di tenuta

4 | Vite

5 | Rosetta

6 | Cappellotto orizzontale

7 | Vite

8 | Coperchio valvole

9 | Guarnizione OR

10 | Testa verticale

11 | Testa orizzontale

12 | Prigioniero

13 | Prigioniero

14 | Dado

15 | Linguetta

16 | Albero distribuzione - testa verticale

17 | Condotto aspirazione

18 | Vite

19 | Guarnizione OR

20 | Cappellotto

21 | Vite

22 | Albero distribuzione testa orizzontale

23 | Guarnizione rame

24 | Vite

Catalogo ricambi

TESTA: DISTRIBUZIONE
Testa verticale
TESTA ORIZZONTALE
COLLETTORI ASPIRAZIONE

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio collettori aspirazione

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimuovere il corpo farfallato | L 6, Smontaggio corpo farfallato

Note
Questa operazione è possibile anche con motore installato sul motociclo. Per una maggiore chiarezza, le operazioni descritte rappresentano una testa rimossa dal motore.
Svitare e rimuovere i dadi (14) di fissaggio collettori aspirazione testa verticale e orizzontale dai prigionieri (13).
Rimuovere i collettori (17).
Se necessario, rimuovere dalle teste i prigionieri (12) e (13).
Rimontaggio collettori aspirazione
Applicare frenafiletti prescritto sui prigionieri (12) e (13), installarli sulle teste e serrarli alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio motore).
Posizionare i collettori di aspirazione (17) e fissarli utilizzando i dadi (14).
Serrare i dadi (14) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio motore).

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimontare il corpo farfallato | L 6, Rimontaggio corpo farfallato

Smontaggio cappellotti laterali

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimuovere le puleggie distribuzione sulle teste | N 4.2, Smontaggio gruppo distribuzione

Note
Per maggiore chiarezza nelle immagini è rappresentata la testa rimossa dal blocco motore.
Svitare le viti (18) e (1) di fissaggio e rimuovere il cappellotto (2) sulla testa verticale (10).
Eseguire la stessa operazione per la testa orizzontale (11).
Note
Durante la rimozione dei cappellotti fare attenzione alle linguette (15) posizionate sugli alberi distribuzione (16) e (22).
Svitare le viti (21) di fissaggio cappellotto (20) di supporto albero distribuzione (16).
Sfilare il cappellotto (20) di supporto albero distribuzione dalla testa e recuperare le guarnizioni OR (19).
Smontaggio coperchi valvole
Svitare le viti (7) di fissaggio coperchi valvole (8) e smontare i coperchi con relativa guarnizione OR (9).
Rimontaggio coperchi valvole
È necessario ad ogni rimontaggio sostituire la guarnizione OR (9).
Fissare i coperchi valvole (8) con relativa guarnizione OR (9) sulla testa.
Serrare le viti (7) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio motore).
Smontaggio alberi distribuzione

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimuovere i coperchi e le cinghie distribuzione | N 4.2, Smontaggio coperchi laterali distribuzione
Rimuovere le puleggie distribuzione sulle teste | N 4.2, Smontaggio gruppo distribuzione

Note
Questa operazione è possibile anche con i bilancieri montati sulla testa. Per una maggiore chiarezza, le foto rappresentano una testa con il bilanciere di apertura rimosso.
Rimuovere cappellotti laterali come descritto in precedenza.
Rimuovere la linguetta (15) dall'albero distribuzione.
Note
In fase di smontaggio per non danneggiare i componenti, far compiere all'albero distribuzione (16) una serie di rotazioni in modo che le camme dell'albero non vadano ad interferire con i bilancieri.
Note
Per facilitare le operazioni in caso di bilancieri montati, rimuovere la molletta (A) del bilanciere di apertura (B).
Sfilare l'albero distribuzione (16) della testa dalla sua sede.
Rimuovere l'anello di tenuta (3) dalla testa.
Verifica alberi distribuzione
Controllare che le superfici di lavoro degli eccentrici siano prive di striature, solchi, scalini ed ondulazioni. Le camme troppo usurate sono spesso la causa di una irregolare fasatura che riduce la potenza del motore.
Inserire l'albero distribuzione tra due contropunte e con un comparatore verificare la deviazione:
- limite di servizio:
0,1 mm.
Note
La deviazione effettiva è la metà della lettura totale dello strumento di misura.
L'albero è punzonato con una lettera indicante:
O: orizzontale;
V: verticale.
Verifica paraoli
Sostituire i paraoli ad ogni revisione del motore.
Installare i nuovi paraoli introducendoli in quadro nei loro alloggiamenti ed utilizzando tamponi adatti.
Dopo il montaggio lubrificare il labbro del paraolio. Eseguire l'operazione con la massima cura ed attenzione.
Rimontaggio albero distribuzione
Se rimosso inserire l'anello di tenuta (3) nella sede sul lato destro della testa, con un apposito tampone.
Importante
In caso sulla testa siano installati i bilancieri valvole (Sez. N 4.4, Rimontaggio bilancieri, registri e valvole), per inserire l'albero distribuzione (16) occorre far compiere all'albero una serie di rotazioni in modo che le camme dell'albero non vadano ad interferire con i bilancieri stessi.
Prima di inserire l'albero distribuzione, controllare la punzonatura dell'albero: “V” indica verticale, mentre “O” indica orizzontale.
Applicare olio graffitato nelle sedi dell'albero distribuzione in modo che nei primi giri del motore l'albero abbia comunque una lubrificazione.
Inserire l'albero distribuzione (16) dal lato sinistro della testa.
Se rimossa, riposizionare la molletta (A) del bilanciere di apertura (B).
Verificare lo stato della linguetta (15) e della sua sede, quindi montarla.

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimontare i cappellotti laterali | N 4.3, Rimontaggio cappellotti distribuzione
Rimontare le puleggie distribuzione sulle teste | N 4.2, Rimontaggio gruppo distribuzione
Rimontare le cinghie e i coperchi distribuzione | N 4.2, Rimontaggio coperchi laterali distribuzione

Rimontaggio cappellotti distribuzione
Lubrificare con grasso prescritto le nuove guarnizioni OR (19) ed installarla sul cappellotto (20).
Posizionare il cappellotto (20) sul lato sinistro della testa.
Fissare il cappellotto (20) utilizzando le viti (21).
Serrare le viti (21) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio motore).
Note
Fare attenzione alla linguetta (15) posizionata sull'albero distribuzione (16).
Posizionare il cappellotto (2) della testa verticale (10) sul lato sinistro della testa e inserire le viti (1) e (18) di fissaggio.
Serrare le viti (18) ed (1) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio motore).
Ripetere le stesse operazioni per l'altra testa (11).

Operazioni | Riferimento Sezione
Rimontare le puleggie distribuzione sulle teste | N 4.2, Rimontaggio gruppo distribuzione

N