6 - | プラスチックタンクのスロットルボディ

1 | 燃料供給ユニットアセンブリー

2 | スロットルポジションセンサー

3 | 固定輪

4 | 吸気マニホールド

5 | ラバー

6 | サーモスタット被膜

7 | 気温センサー

8 | 固定輪

9 | ネジ

10 | インジェクター

11 | 吸気マニホールド

12 | アルミガスケット

13 | ネジ

14 | オーリング

15 | ナット

16 | 吸気マニホールド

17 | 固定輪

18 | ワッシャー

19 | 継ぎ手

20 | ガスケット

21 | プレッシャーセンサー

22 | ホース

23 | センサーマウント

24 | ワッシャー

25 | ネジ

26 | スロットルボディ一式

27 | ネジ

28 | 送出管

29 | 回収管

30 | 接続管

交換部品カタログ

INTAKE MANIFOLDS
FUEL SYSTEM

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、 本文の脇の写真ではなくこの分解立体図を参照する必要があることを示します。
スロットルボディの取り外し

作業 | 参照セクション
燃料タンクの取り外し | L 2, 燃料タンクの取り外し
フィルターボックスの取り外し | L 7, エアフィルターボックスの取り外し
スロットルケーブルの取り外し | F 1, スロットル制御装置の取り外し
チョークケーブルの取り外し | F 1, チョーク制御装置の取り外し

主配線とスロットルポジションセンサー (2) を接続しているコネクター (A) を外します。
主配線と気温センサー (7) を接続しているコネクター (B) を外します。
スロットルボディからプレッシャーセンサー (21) を取り外し、主配線のコネクター (C) を外します。
スロットルボディを吸気マニホールド (11) に固定している固定輪 (17) を緩めます。
インジェクター (10) への主配線のコネクター (D) を外します。
スロットルボディ (26) 一式を車体から抜き取ります。
必要な場合は、マニホールド (4) および (16) にスロットルボディを固定している固定輪 (3) を緩め、マニホールドを取り外します。
スロットルポジションセンサー (2) をスロットルボディから取り外すには、2 つのネジ (27) を緩めて外します。
インジェクターの取り外し
送出管 (28)、回収管 (29)、およびインジェクター接続ホース (30) にインジェクターを固定している固定輪 (8) を緩めます。
ワッシャー (24) に注意しながらネジ (25) を緩めて外し、インジェクターをスロットルボディから取り外します。
インジェクターの取り付け
インジェクターのオーリングに潤滑剤を塗布します。.
ネジ (25) をワッシャー(30) とともに取り付け、ネジを規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“エンジン締め付けトルク”を参照)。
スロットルボディの取り付け
吸気マニホールド (4) および (16) を取り外した場合は、スロットルボディに再び取り付け、固定輪 (3) で固定します。
このとき、吸気マニホールドと固定輪を図のような向きで取り付けてください。
メモ
垂直シリンダーの吸気マニホールド (16) には気温センサー (7) が取り付けられています。センサーの取り付けは、
セクション M 3,“気圧センサー”を参照してください。
警告
気温センサー (17) が備え付けられているマニホールド (16) は、スロットルポジションセンサー (2) があるスロットルボディ側に取り付けてください。
メモ
吸気マニホールドは、直径が小さい方をスロットルボディに取り付けてください。
吸気マニホールドをスロットルボディにいっぱいまで挿入します。このとき、吸気マニホールドの接合ライン (E) と、スロットルボディの印 (F) の右側とを、図に示されているように揃えてください。
固定輪を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)、このとき図のような向きで、マニホールドの所定の位置 (G) から外に出ないように取り付けてください。
スロットルボディ (26) 一式を車体に取り付けます。
図に示されている方向に従って、吸気マニホールド (11) に固定輪 (17) を取り付けます。
スロットルボディ (26) を車両の進行方向右側に向けたプーリーと一緒の方向に向け、吸気マニホールドのいっぱいまで押し込み取り付けます。
固定輪 (17) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。このとき、マニホールドの内容物が外に出ないようにします。
主配線のコネクター (D) をインジェクター (10) に接続します。
スロットルボディに気温気圧センサー (21) を挿入し、マニホールドにプレッシャーセンサーのホースを挿入し、主配線にコネクター (C) を接続します。
主配線と気温センサー (7) を接続しているコネクター (B) を外します。
主配線のコネクター (A) をスロットルポジションセンサー (2) に接続します。
サーモスタット被膜 (6) を交換した場合は、図に示されているように、ホース (28) および (29) 上に固定輪 (8) に対していっぱいまで取り付けます。
ブロワーを 150 ℃ に設定します。 ホースを曲げておき、サーモスタット被膜をブロワーの口から約 15 mm のところにあてます。 ブロワーを被膜に沿って動かし、同じ場所一箇所のみに当てないようにします。
重要
被膜を暖める時間は、収縮するのに必要な最小限の時間にして、それ以上は繰り返さないでください。

作業 | 参照セクション
チョークケーブルの接続 | F 1, チョーク制御装置の取り付け
スロットルケーブルの接続 | F 1, スロットル制御装置の取り付け
フィルターボックスの取り付け | L 7, エアフィルターボックスの取り付け
燃料タンクの取り付け | L 2, 燃料タンクの取り付け

インジェクターの接続ホースの取り回し