7 - | テールライトとナンバープレートホルダーおよび開閉装置

1 | スプラッシュガード

2 | テールライト

3 | テールガイドナンバープレートホルダー

4 | 右側方向指示器

5 | 左側方向指示器

6 | プレート

7 | ネジ

8 | ネジ

9 | ワッシャー

10 | ネジ

11 | ブラケット

12 | ナット

13 | リフレクター

14 | ワッシャー

15 | クイックファスナー

16 | ネジ

17 | プレート

18 | 防振ラバー

19 | 特殊ネジ

20 | ネジ

21 | ナット

22 | ネジ

23 | クイックファスナー

24 | プレート

25 | ネジ

26 | 掛け金

27 | シートロック

28 | リングナット

29 | 掛け金レバー

30 | ネジ

31 | 掛け金

交換部品カタログ

NUMBER PLATE HOLDER - TAIL LIGHT
FRAME

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、 本文の脇の写真ではなくこの分解立体図を参照する必要があることを示します。
テールライト - テールガイド - ナンバープレートホルダーユニットの取り外し
シートを取り外します (セクション E 3,“シートの取り外し”を参照)。
主配線からリアケーブルコネクター (A) を外します (セクション P 1,“モーターサイクルの配線の取り回し”を参照)。
4 つのネジ (25) を緩めて外し、図に示されているようにリアサブフレームからテールライト - ナンバープレートホルダーユニットを抜き取ります。
ネジ (30) を緩めて取り外します。
特殊ネジ (19) の反対側にあるネジ (10) を緩めて外し、プレート (24) をテールライト - ナンバープレートホルダーユニットから取り外します。 ワッシャー (9) も外します。
ネジ (22) を緩めて外し、テールライト (2) を外します。 クイックファスナー (23) も外します。
リア方向指示器の取り外し
ネジ (7) を外して、スプラッシュガード (1) からテールガイドナンバープレートホルダー (3) を分解します。
次の作業の説明は車両の左側を対象にしていますが、右側への作業も全く同様のものを行います。
左側の方向指示器のケーブルを主配線から外します。
内側から固定ネジ (8) を緩めて取り外し、プレート (17) も取り外します。
外側から方向指示器を抜き取ります。このとき方向指示器のケーブルに特に注意してください。
リア方向指示器の取り付け
次の作業の説明は車両の左側を対象にしていますが、右側への作業も全く同様のものを行います。
ケーブルと左側の方向指示器 (5) を、テールガイドナンバープレートホルダー (3) の固定穴に挿入します。
プレート（17）を取り付けます。
固定ネジ (8) を取り付け、規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
左側方向指示器のケーブルを主配線に接続します。
テールガイド (3) とスプラッシュガード (1) とを一緒にして、ネジ (7) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,
“フレーム締め付けトルク”を参照)。
テールライト - テールガイド - ナンバープレートホルダーユニットの取り付け
テールガイドナンバープレートホルダー (3) にテールライト (2) を取り付け、ネジ (22) で留め付けます。
ネジ (22) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
プレート (24) をテールライト - ナンバープレートホルダーユニットに、ワッシャー (9) と一緒に 4 つのネジ (10) で取り付けます。
特殊ネジ (19) と対称にネジ (10) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ネジ (30) をプレート (24) に取り付け、規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
図に示されているようにリアサブフレームをテールライト - ナンバープレートホルダーユニットに取り付けます。
4 つのネジ (25) を留め付け、ネジを規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
シート開閉装置の取り外し
前項に指示されているように、リアサブフレームからテールライト - ナンバープレートホルダーユニットとプレート (24)
を取り外します。
ネジ (7) を緩めて外し、スプラッシュガード (1) をテールガイドナンバープレートホルダー (3) から取り外します。
ニップル (A) を取り外し、掛け金レバー (31) からロックケーブル (26) を外します。
ニップル (B) を取り外し、ロックレバー (29) からロックケーブル (26) を外します。
ナット (28) を取り外し、レバー (29) を外してシートロック (27) を抜き取ります。
シート開閉装置の取り付け
シートロック (27) をスプラッシュガード (1) の所定の位置に挿入し、図に示されているように、溝 (D) にウィング (C)
を嵌め込みます。
掛け金レバー (29) を、図に示されているように、溝 (E) にウィング (C) を嵌め込み、挿入します。
シートロック (27) にナット (28) を取り付け、規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”
を参照)。
図に示されているように、スプラッシュガード (1) にロックケーブル (26) を取り付けます。
ニップル (B) をロックレバー (29) に、ニップル (A) を掛け金 (31) に取り付けます。
スプラッシュガード (1) をテールガイドナンバープレートホルダー (3) にネジ (7) で取り付け、ネジを規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
前項に指示されているように、リアサブフレームにテールライト - ナンバープレートホルダーユニットとプレート (24)
を取り付けます。
ナンバープレートホルダーの取り外し
ネジ (16) を緩めて外し、ナンバープレートホルダーのプレート (6) を取り外します。
メモ
USA バージョンではプレート (6) が異なり、サイドリフレクター (13) が付いたブラケットがあります。
ナンバープレートホルダーの取り付け
取り付け作業は、取り外し作業と逆の手順で行います。 その際、ネジ (16) に規定のネジロック剤を塗布してから指示された順にネジを締め、ナット (21) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
H