3 - | Asiento

1 | Asiento

2 | Cable antirrobo casco

3 | Tornillo

4 | Bandeja portaherramientas

5 | Junta de goma

6 | Tornillo especial

7 | Espaciador

8 | Tampón de goma

9 | Elástico

10 | Tapa del asiento

Catálogo de recambios

Asiento

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje del asiento
Introducir la llave en la cerradura, girarla en sentido horario y simultáneamente presionar hacia abajo cerca del pestillo para facilitar el desenganche del gancho.
Tirar del asiento hacia atrás para extraerlo de los dispositivos de bloqueo delanteros.
Descomposición del asiento
En la versión 696+ aflojar los dos tornillos especiales (6) y sacar la tapa del asiento (10).
Recomposición del asiento
Calzar la tapa del asiento (10) en el asiento introduciendo y apretando los tornillos especiales (6) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montaje del asiento
Para montar el asiento, introducir las puntas delanteras del fondo del asiento en las salientes (B) presentes en el depósito y empujar la punta trasera del asiento hasta oìr el enganche del pestillo de la cerradura.
Desmontaje de la bandeja portaherramientas
Desmontar el asiento como se indica en el párrafo “Desmontaje del asiento” de esta sección.
Desenroscar los tornillos (3) y quitar la bandeja portaherramientas (4).
Montaje de la bandeja portaherramientas
Montar la bandeja portaherramientas (4); introducir los tornillos (3) y apretarlos con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montar el asiento como se indica en el párrafo “Montaje del asiento” de esta sección.