2 - | ステアリング

1 | ネジ

2 | ステアリングヘッド

3 | ネジ

4 | 下部クランプ

5 | ベアリング

6 | ベアリング

7 | ネジ

8 | シールリング

9 | ナット

10 | スペーサー

11 | ワッシャー

12 | リングナット

13 | ワッシャー

14 | ネジ

15 | ステアリングアンダーブラケット

16 | ドエル

17 | ナット

18 | シールリング

19 | 防振ラバー

20 | ケーブルガイド

21 | ブラケット

22 | ワッシャー

23 | ネジ

交換部品カタログ

HANDLEBAR AND CONTROLS

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、 本文の脇の写真ではなくこの分解立体図を参照する必要があることを示します。
ステアリングベアリングの遊びの調整
メモ
ステアリングベアリングの遊びを調整するには、セクション D 4,“ステアリングベアリングの遊びの調整”を参照してください。
問題が解決しない場合は、ステアリングベアリング (5) および (6) の摩耗状態をチェックし、必要に応じて交換します。
本章の“ステアリングチューブの構成部品の取り外し”に従ってください。
ステアリング動作の調整
ステアリングアンダーブラケットの両側にあるナット (17) と調整用ドエル (16) を緩めます。
厚さ 6～6.5 mm の較正済みシム (A) をフォークチューブに挿入します。または、すき間ゲージを使用します。
フォーク一式を右に回して、シム (A) がフレームのアッパーチューブに接するようにします。
ハンドルを切った方向と反対側にある調整用ドエル (16) を、ステアリングチューブの留め金に接触させます。
ナット (17) のネジ山にネジロック剤を塗布します。 ドエル (16) を固定しながら、ナット (17) を締め付けます。 フォーク一式を反対側に回します。 もう一方のドエルを同様に調整し、そのナットを固定します。
完全に調整が終わり、かつ、ハンドルを右いっぱいに切った状態で、フロントブレーキホースと下部トレリスフレームの間に少なくとも 1 mm のすき間があることを確認してください。 このようにならない場合は、右側の調整装置でステアリング角を減少させてください。
ステアリングチューブの構成部品の取り外し

作業 | 参照セクション
ヘッドライトの取り外し | P 4, ヘッドライトの交換
ハンドルバーの取り外し | H 1, ハンドルバーの取り外し
フォークレッグの取り外し | G 2, フロントフォークの取り外し

メモ
ステアリングヘッドとステアリングアンダーブラケットに固定されている構成部品は、電気ケーブルやフレキシブルな伝動ケーブルも含め、作業に支障がないかぎり取り付けたままにできます。
ステアリングヘッド (2) をリングナット (12) に固定しているネジ (3) を緩めます。
ステアリングヘッド (2) を抜き取ります。
器具 (コード 88713.1058) を使ってリングナット (12) を緩め、ステアリングシャフトから外します。
ステアリングシャフトから上部ベアリング (5) のシールリング (8)、インナーリング (A)、およびボールリテーナー (B)
を抜き取ります。
ステアリングアンダーブラケット (15) をシャフトとともにフレームのチューブから抜き取ります。
下部ベアリング (6) のボールリテーナー (B) を取り外します。
ステアリングシャフトには、下部ベアリング (6) のインナーリング (A) とシールリング (18) が残ります。
図のようなタイプのユニバーサルプーラーを使って、インナーリング (A) とスペーサー (13) をステアリングシャフトから取り外します。このとき、台座を損傷しないよう十分注意してください。
重要
シールリング (8) および (18)、ベアリング (5) および (6) は、一度取り外したものは再使用しないでください。
適切なドリフトを使って、ベアリングのアウターリング (C) をステアリングチューブから取り外します。このとき、台座を損傷しないよう十分注意してください。
ステアリングヘッドの分解
ナット (9) と対称に、ネジ (7) を緩めて外し、ワッシャー (11) と下部クランプ (4) をステアリングヘッドから取り外します。
ネジ (23) を緩めて外し、ケーブルガイド (20) を取り外します。
ワッシャー (22) とヘッドライトマウントブラケット (21) も取り外します。
ステアリングヘッドの取り外し
ステアリングヘッドからスペーサー (10) を取り外した場合は、シリコンオイルスプレイで潤滑してください。
図に示されているように、スペーサー (10) をステアリングヘッドの穴 (D) の軸に合わせて、いっぱいまで打ち込みます。
重要
スペーサー (10) の取り付けは、アウターリング (E) を使用して行います。取り付けは、ステアリングヘッドの下部の (F)
の部分でなければなりません。
作業の終了時に、部品から余った潤滑剤をふき取ってください。
防振ラバー (19) をヘッドライトマウントブラケット (21) に仮取り付けします。
ヘッドライトマウントブラケット (21) 、ケーブルガイド (20)、ワッシャー (22) をネジ (23) で取り付けます。
ネジ (23) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
下部クランプ (4) をステアリングヘッドに取り付けます。
下部クランプ (4) にネジ (7) をワッシャー (11) と一緒に取り付けます。
ネジ (7) をナット (9) の反対側から規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ステアリングチューブの構成部品の取り付け
重要
ステアリングチューブのベアリング (5) および (6) は同じものですが、逆に取り付けないでください。
接触面の汚れを丁寧にふき取り、指定のグリースを塗布します。
フレームのステアリングチューブにベアリング (5) および (6) のアウターリングを取り付けるには、器具 88713.1062 を使用する必要があります。 以下の手順に従ってください。
ステアリングチューブを 150 ℃ に熱してください。
ステアリングチューブの所定の位置にアウターリング (C) を正しく取り付けます。
器具の固定ブッシュ (G、ネジ穴付き) を下側のリングに挿入します。
器具のロッドの上端に、もう一方の可動ブッシュ (H) を挿入し、上部ベアリングのリングに押し付けます。
ナット (L) を締め付け、レンチでアウターリング (C) をフレームのステアリングチューブに押し付けます。
ステアリングチューブが冷めるまで器具を設置したままにして、ベアリングを所定の位置に確実に固定します。
ステアリングシャフト に下部ベアリング (6) のワッシャー (13)、シールリング (18)(リムを上に向けます)、インナーリング(A) を挿入します。ベアリングは挿入する前に 120 ℃ で10 分ほど暖めておきます。
ステアリングシャフトにドリフト (コード 88713.1072 を挿入します。 少なくとも 10～15 秒間、インナーリング (A) をシールリング (18) に手で押し付けます。
指定のグリースをインナーリング (A) に塗布します。
ステアリングシャフトにボールリテーナー (B) を挿入します。その際、直径が小さい方を上に向けて取り付け、グリースを塗布します。
ステアリングシャフトをステアリングチューブの中に、いっぱいまで挿入します。
ステアリングアンダーブラケット一式をフレームに取り付けます。
ボールリテーナー (B) に適量のグリースを塗布し、ベアリングのアウターリング (C) に挿入します。
上部ベアリング (A) のインナーリング (5) をステアリングチューブに取り付けます。このとき、直径が大きい方を上に向け、ボールリテーナーにしっかり乗るようにしてください。
縁を上に向けてシールリング (8) を取り付けます。
指定のグリースをリングナット (12) に塗布します。
調整用リングナット (12) を手で締めて、シールリング (8) にいっぱいまで押し付けます。
リングナット (12) に特殊ブッシュ (コード 88713.1058) を取り付け、その上にトルクレンチを取り付けます。
調整用リングナット (12) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ステアリングヘッド (2) をリングナット (12) に取り付けます。この時フォークレッグの位置がステアリングアンダーブラケットに合うようにします。 フォークレッグを取り付けます。手順については、セクション G 2,“フロントフォークの取り付け”を参照してください。
ネジ (3) にグリースを塗布します。
ネジ (3) をステアリングヘッドに規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。

作業 | 参照セクション
フォークレッグの取り付け | G 2, フロントフォークの取り付け
ハンドルバーの取り付け | H 1, ハンドルバーの取り付け
ヘッドライトの取り付け | P 4, ヘッドライトの交換

H