1 - | ハンドルバー

1 | 上部クランプ

2 | キャップ

3 | ネジ

4 | ハンドルバー

5 | ハンドルグリップ 1 組

交換部品カタログ

HANDLEBAR AND CONTROLS

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、 本文の脇の写真ではなくこの分解立体図を参照する必要があることを示します。
ハンドルバーの取り外し

作業 | 参照セクション
スロットル制御装置の取り外し | F 1, スロットル制御装置の取り外し
ハンドルバー右側スイッチ、およびハンドルバー左側スイッチの取り外し | P 5, インジケーター類の構成部品の点検
フロントブレーキ制御装置の取り外し | F 3, フロントブレーキポンプの取り外し
油圧式クラッチ制御装置の取り外し | F 2, クラッチポンプユニットの取り外し

上部クランプ (1) を固定しているネジ (3) を緩めて外します。
ハンドルバーを固定している上部クランプ (1) を取り外します。
ハンドルバー (4) をステアリングヘッドの所定の位置から取り外します。
ハンドルグリップ (5) を取り外すには、本章の初めにある分解図を参照してください。
ハンドルバーの取り付け
ハンドルバー (4) を取り付けるときは、マーク (A) 下部クランプが等間隔になり、またクランプ自身と同一面になるように取り付けてください。
ネジ (3) のヘッド下とネジ山に規定のグリースを塗布します。
重要
クランプを取り付けるときは、上面にある矢印 (B) をタンクの方に向けてください。
上部クランプ (1) を取り付け、ネジ (3) を留め付けます。
ネジ (3) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”参照)。このとき図に示されているように 1-2-3-4-1-2 の順に行います。

作業 | 参照セクション
フロントブレーキ制御装置の取り付け | F 3, フロントブレーキポンプの取り付け
ハンドルバー右側スイッチ、およびハンドルバー左側スイッチの取り付け | P 5, インジケーター類の構成部品の点検
スロットル制御装置の取り付け | F 1, スロットル制御装置の取り付け
油圧式クラッチ制御装置の取り付け | F 2, クラッチポンプユニットの取り付け

H