6 - | Frein hydraulique arrière

1 | Vis spéciale

2 | Joint

3 | Étrier de frein arrière

4 | Plaque porte-étrier

5 | Vis

6 | Durite de frein arrière

7 | Entretoise

8 | Broches et clips de rechange

9 | Cache anti-poussière

10 | Purgeur de rechange

11 | Plaquettes

12 | Vis

13 | Capteur de vitesse

Catalogue des pièces détachées

Frein arrière

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose du système de freinage arrière
Important
Compte tenu de l'importance de l’étrier de frein en termes de sécurité, son fabricant déconseille fortement d'intervenir à l'intérieur de cet élément. La sécurité du pilote peut être sérieusement compromise par un mauvais entretien.
Les remplacements de pièces doivent être limités aux plaquettes, aux éléments de fixation et au groupe de purge.

Opérations | Section de référence
Vidange du circuit de freinage | D 4, Vidange du circuit de freinage
Déposer la vis de fixation de la durite du maître-cylindre du frein arrière et ôter les joints | F 4, Dépose du maître-cylindre de frein arrière

Dévisser et déposer la vis spéciale (1) de fixation de la durite (6) à l’étrier de frein arrière avec les joints (2) correspondants.
Remarque
Se procurer un chiffon pour essuyer les fuites éventuelles de liquide de frein par la durite.
Dévisser les vis (A) de fixation de la durite de frein au bras oscillant et déposer la durite (6), avec l’agrafe (B).
Avant de déposer l’étrier de frein (3), ôter les attaches (C) de fixation du fil du capteur de la roue arrière à la durite de frein.
Dévisser les vis (5) de fixation de l'étrier de frein arrière (3) à la plaque porte-étrier (10) et déposer l’étrier.
Remarque
Pour le remplacement des plaquettes de frein, se reporter à la Sect. D 4, Contrôle de l’usure et remplacement des plaquettes de frein.
Pour déposer le capteur de vitesse (13), dévisser la vis (12) de fixation à la plaque porte-étrier, en faisant attention à l’entretoise (7).
Les pièces pouvant être remplacées sont :
étrier : plaquettes, éléments de fixation et groupe de purge ;
maître-cylindre : pédale de commande, groupe de purge, réservoir et composants.
Pour le remplacement de ces composants, se reporter à l’éclaté en début de chapitre.
Pour déposer la plaque porte-étrier, il faut enlever la roue arrière (Sect. G 4, Dépose de la roue arrière).
Dégager la plaque porte-étrier du pion (D) d’appui du bras oscillant.
Repose du système de freinage arrière
Reposer l’étrier (10) sur l'axe du bras oscillant et sur la broche (D).
Reposer la roue arrière (Sect. G 4, Repose de la roue arrière).
Si le capteur de vitesse (13) a été déposé, le reposer sur la plaque porte-étrier avec l’entretoise (7) et serrer la vis (12) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
La durite de frein (6) doit être fixée sur l'étrier en plaçant sur le raccord les joints en cuivre (2) prévus à cet effet. Orienter les raccords (6) sur la pince, comme indiqué sur la figure.
Attention
Une installation incorrecte de la durite peut être à l’origine de dysfonctionnements dans le système de freinage et peut entraver les pièces en mouvement de la moto.
Serrer les vis spéciales (1) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). Poser la durite de frein (6) sur le bras oscillant et fixer l’attache (B) avec la vis (A).
Introduire l’étrier de frein arrière (3) sur le disque de frein et l’aligner avec les trous de la plaque porte-étrier. Appliquer de la graisse du type spécifié sur le filet et sous la tête des vis (5). Serrer les vis (5) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Remarque
L’entrefer entre le capteur (13) et la vis (12) de fixation du disque de frein doit être compris entre 0,6÷2,2 mm.

Opérations | Section de référence
Serrer la vis de fixation de la durite du maître-cylindre du frein arrière | F 4, Repose du maître-cylindre du frein arrière
Remplissage du système de freinage arrière | D 4, Vidange du circuit de freinage