2 - | Avviamento - riscaldamento motore

Avviamento motore
Temperatura ambiente normale
(compresa tra 10 °C/50 °F e 35 °C/95 °F)
Spostare l'interruttore d'accensione sulla posizione (1). Verificare che la spia verde N e quella rossa sul cruscotto risultino accese (Sez. P 7, Sistema cruscotto).
Spostare la leva comando starter (2) in posizione (B). Accertarsi che l'interruttore di arresto (3) sia nella posizione (RUN), premere quindi il pulsante di avviamento (4). Lasciare che il motore si avvii spontaneamente, senza azionare il comando dell'acceleratore.
Attendere che la temperatura olio raggiunga i 75 °C.
Spostare la leva comando starter verso la posizione verticale (A).
Importante
La spia che indica la pressione dell'olio deve spegnersi alcuni secondi dopo l'avvio del motore. Se la spia rimane accesa, fermare il motore e controllare il livello dell'olio (Sez. P 7, Sistema cruscotto).
Non avviare il motore se la pressione dell'olio è insufficiente.
Importante
Non far funzionare il motore, ad un elevato numero di giri. Quando è freddo aspettare il riscaldamento dell'olio e la sua circolazione in tutti i punti che necessitano di lubrificazione.
Attenzione
È possibile avviare il motociclo con il cavalletto laterale esteso ed il cambio in posizione di folle, oppure con la marcia del cambio inserita, tenendo tirata la leva della frizione (in questo caso il cavalletto deve essere chiuso).
Successivamente, man mano che il motore si scalda, portare progressivamente la leva dello starter (2) in posizione verticale.
Il motore regimato termicamente dovrà tenere il minimo con starter completamente chiuso.
Temperatura motore alta
(oltre i 35 °C/95 °F - temperatura ambiente)
Eseguire la stessa procedura senza utilizzare il comando starter (2).
Note
Per avviare il motore già caldo seguire la procedura descritta per “Temperatura ambiente alta”.
Temperatura ambiente fredda
(inferiore a 10 °C/50 °F)
Eseguire la procedura descritta per “Temperatura ambiente normale” prolungando il tempo di riscaldamento del motore fino a 5 minuti, fino alla seconda tacca visualizzata sul cruscotto.