3 - | Sitzbank

1 | Sitzbank

2 | Helmsicherung

3 | Schraube

4 | Werkzeugschale

5 | Gummi

6 | Spezialschraube

7 | Distanzscheibe

8 | Gummipuffer

9 | Gummi

10 | Sitzbankabdeckung

Ersatzteilkatalog

Sitzbank

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Abnahme der Sitzbank
Den Schlüssel in das Schloss stecken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und dabei in der Nähe des Riegels nach unten drücken, bis der Bolzen ausrastet.
Die Sitzbank nach hinten aus den vorderen Arretierungen ziehen und vom Rahmen abnehmen.
Zerlegen der Sitzbank
In der Version 696+ die zwei Spezialschrauben (6) lösen und die Sitzbankabdeckung (10) abziehen.
Zusammenbau der Sitzbank
Die Sitzbankabdeckung (10) auf die Sitzbank streifen, dann die Schrauben (6) eindrehen und mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Einbau der Sitzbank
Die Vorderseiten des Sitzbankbodens in die vorstehenden Enden (B) am Tank einführen, daraufhin hinten auf die Sitzbank drücken, bis der Schlossriegel hörbar einrastet.
Ausbau der Werkzeugschale
Die Sitzbank gemäß Beschreibung in Absatz „Abnahme der Sitzbank“ in diesem Abschnitt abnehmen.
Die Schrauben (3) lösen und die Werkzeugschale (4) abnehmen.
Einbau der Werkzeugschale
Die Werkzeugschale (4) einsetzen, hierzu die Schrauben (3) eindrehen und mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Die Sitzbank gemäß Beschreibung in Absatz „Einbau der Sitzbank“ in diesem Abschnitt einbauen.