2 - | 補給および潤滑油

補給 | タイプ | リットル
燃料タンク、3.5 リットルのリザーブ分を含む | オクタン価 95-98 以上の無鉛ガソリン | 15
エンジンオイルパンおよびフィルター | SHELL Advance Ultra 4 | 3.1
フロント/リアブレーキ、 クラッチ | SHELL Advance Brake Dot 4 |
電極接点保護 | SHELL Advance Contact Cleaner |
フロントフォーク | SHELL Advance Fork 7.5 または DONAX TA | 538±2.5 cm3 (各側)

重要
燃料、オイル等には絶対に添加剤を加えないでください。
エンジンオイル
良質のエンジンオイルには特別な品質が備わっています。 洗浄力の高いエンジンオイルのみを使用し、サービス定格 SE、SF、または SG に相当する、あるいはそれ以上の認定が容器に記されていることを確認してください。
粘度
SAE 15W-50
モーターサイクルを使用する地域の平均気温に応じて、表に示されている粘度のものを使用できます。