1 - | Smontaggio - rimontaggio motore completo

1 | Motore

2 | Perno filettato

3 | Dado

4 | Telaio completo

5 | Perno forcellone

Catalogo ricambi

Telaio
Forcellone posteriore e catena

Importante
I riferimenti in grassetto all'interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio motore
Per poter eseguire la rimozione del motore è necessario smontare dal veicolo una serie di componenti.
Buona parte delle operazioni di smontaggio di questi componenti sono descritte nelle sezioni specifiche.
Nello schema di seguito riportato, sono indicate, secondo un ordine logico, le parti da rimuovere e la sezione in cui ne è descritta la procedura.
Questo capitolo descrive solo le operazioni da eseguire dopo aver rimosso tutti i componenti riportati nello schema.
Posizionare un supporto sotto al motore.
Svitare e rimuovere i dadi (3), sul lato destro, in corrispondenza delle viti (2) di fissaggio anteriore e posteriore del motore (1).
Smontare il forcellone posteriore dal motore (1) sfilando il perno forcellone (5) (Sez. G 5, Smontaggio forcellone posteriore).
Sfilare dal telaio (4) il blocco motore completo (1).
Rimontaggio motore
Per il rimontaggio eseguire in ordine inverso le operazioni di smontaggio riportate in precedenza.
Importante
Posizionare i corretti rasamenti tra motore e forcellone (Sez. G 5, Rimontaggio forcellone posteriore).
Lubrificare i dadi (3) delle viti di fissaggio (2).
Serrare i dadi (3) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio motore).