3 - | 定期点検表

メンテナンスプログラム： 公認の整備工場で行うメンテナンス

作業のタイプと作業リスト (距離または時間による期限*) | km. x1000 | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
mi. x1000 | 0.6 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5
月 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
エンジンオイルの交換 | • | • | • | • | • | •
エンジンオイルフィルターの交換 | • | • | • | • | • | •
エンジンオイル吸入フィルターの清掃 |  |  |  | • |  |
エンジンオイル圧の点検 |  |  | • |  | • |
バルブクリアランスの点検と調整 (1) |  | • | • | • | • | •
タイミングベルトテンションの点検 (1) |  | • |  | • |  | •
タイミングベルトの交換 |  |  | • |  | • |
点火プラグの点検および清掃。 必要な場合は交換 |  |  | • |  | • |
エアフィルターの点検および清掃 (1) |  | • |  | • |  | •
エアフィルターの交換 |  |  | • |  | • |
スロットルボディの同期とアイドリングの点検 (1) |  | • | • | • | • | •
ブレーキ/クラッチ液量の点検 | • | • | • | • | • | •
ブレーキ/クラッチ液の交換 |  |  |  | • |  |
ブレーキレバーおよびクラッチレバーの点検と調節 |  | • | • | • | • | •
スロットルグリップおよびチョークレバーの点検および潤滑 |  | • | • | • | • | •
タイヤの摩耗とタイヤ圧の点検 | • | • | • | • | • | •
ブレーキパッドの交換。 必要な場合は交換 | • | • | • | • | • | •
ステアリングベアリングの点検 |  |  | • |  | • |
チェーンのテンション、アラインメント、および潤滑の点検 | • | • | • | • | • | •
クラッチディスクパックの点検。 必要な場合は交換 (1) |  | • | • | • | • | •
リアホイールの弾性継ぎ手の点検 |  |  | • |  | • |
ホイールハブベアリングの点検 |  |  | • |  | • |
ライト類とインジケーターの点検 |  | • | • | • | • | •
エンジンフレームのネジを固定するナットの締めの点検 |  | • | • | • | • | •
サイドスタンドの点検 |  | • | • | • | • | •
フロントホイールナットの締め具合の点検 |  | • | • | • | • | •
リアホイールナットの締め具合の点検 |  | • | • | • | • | •
外部燃料ホースの点検 |  | • | • | • | • | •
フロントフォークオイルの交換 |  |  |  | • |  |
フォークおよびリアショックからのオイル漏れがないことを確認 |  | • | • | • | • | •
ピニオンの固定具合の点検 |  | • | • | • | • | •
グリース塗布・注油一般 |  | • | • | • | • | •
バッテリー充電装置の点検 |  | • | • | • | • | •
モーターサイクルの路上テスト | • | • | • | • | • | •
モーターサイクルの清掃 |  | • | • | • | • | •

* 最初の2つの期限 (キロメートルおよびマイルによる距離または何ヶ月などの時間による期限) が切れる前にメンテナンス作業を実施して確認してください。
(1) キロメートル/マイルによる期限に達した場合のみに行う作業。
メンテナンスプログラム： お客様が行えるメンテナンス

作業のタイプと作業リスト (距離または時間による期限*) | km. x1000 | 1
mi. x1000 | 0.6
月 | 6
エンジンオイルレベルの点検 | •
ブレーキ/クラッチ液量の点検 | •
タイヤの摩耗とタイヤ圧の点検 | •
チェーンのテンションおよび潤滑の点検 | •
ブレーキパッドの交換。 交換が必要な場合は、正規ディーラーに依頼してください | •

* 最初の2つの期限 (キロメートルおよびマイルによる距離または何ヶ月などの時間による期限) が切れる前にメンテナンス作業を実施して確認してください。