4 - | Vorderer Kotflügel

1 | Vorderer Kotflügel

2 | U-Scheibe

3 | Reißniete

4 | Klammer

5 | Schraube

6 | Nylon-U-Scheibe

Ersatzteilkatalog

Kraftstofftank (Deckel)

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Abnahme des vorderen Kotflügels
Die vordere Bremsleitung (A) aus der Klammer (4) herausziehen.
Die Befestigungsschrauben (5) lösen und die entsprechenden Nylon-Unterlegscheiben (6) abnehmen.
Den vorderen Kotflügel (1) abnehmen.
Hinweis
Bei den US-Versionen ist am vorderen Kotflügel (1) ein Rückstrahler montiert.
Hinweis
Die Klammer (4) ist mit einer Reißniete (3) und zwei U-Scheiben (2) am vorderen Kotflügel (1) befestigt.
Einbau des vorderen Kotflügels
Achtung
Das Motorrad nie ohne vorderen Kotflügel verwenden, damit die Bremsleitungen beim Bremsen nicht mit dem Rad in Kontakt kommen können.
Schraubensicherung auf die Schrauben (5) auftragen.
Den vorderen Kotflügel (1) anbringen, dann die Befestigungsschrauben (5) mit den entsprechenden Unterlegscheiben (6) ansetzen.
Den Gummi (A) an der vorderen Bremsleitung in die Klammer (4) des Kotflügels einschieben.
Die Schrauben (5) mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).