1 - | Cúpula – espejos retrovisores

1 | Espejos retrovisores

2 | Tornillo

3 | Perno en U

4 | Arandela elástica

5 | Brida

6 | Tuerca

7 | Tornillo

8 | Cúpula

9 | Tornillo

10 | Parabrisas

11 | Tuerca

12 | Fijación rápida

13 | Tornillo

14 | Arandela

Catálogo de recambios

Salpicadero - cúpula
Manillar y mandos

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje de los espejos retrovisores
Desenroscar los tornillos (2), sacar los espejos (1) y recuperar las arandelas (4).
Montaje de los espejos retrovisores
Montar el espejo retrovisor (1) con el perno en U (3) introduciendo el tornillo (2) con la arandela (4).
Apretar los tornillos (2) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Desmontaje de la cúpula (696+)
Desenroscar los tornillos (9) contrastando las tuercas (6) de la sede del soporte del faro y sacar la cúpula (8) con los estribos (5).
Para sacar los estribos (5) desenroscar los tornillos (7) prestando atención a los ganchos rápidos (12).
Descomposición de la cúpula
Si es necesario sustituir el parabrisas (10), aflojar los tornillos (13) prestando atención a las arandelas (14) y a las tuercas (11).
Extraer el parabrisas (10).
Composición de la cúpula
Importante
Para no dañar las partes pintadas ni el parabrisas (10) de plexiglás de la cúpula, en cada montaje hay que poner las arandelas (14) con los tornillos (13) de fijación.
Para el montaje hay que invertir la secuencia de desmontaje; apretar los tornillos (13) con el par indicado (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montaje de la cúpula (696+)
Montar en el soporte del faro los estribos (5) con los tornillos (9) y las tuercas (6).
Contrastando la tuerca (6) apretar los tornillos (9) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montar en la cúpula los estribos (5) introduciendo y apretando los tornillos (7) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Comprobar que en los estribos de la cúpula estén puestos los ganchos rápidos (12).
Montar la cúpula poniéndola en el alojamiento del soporte del faro delantero con los tornillos (9) y las tuercas (6).
Apretar los tornillos (11) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).