4 - | Commande de frein arrière

1 | Vis spéciale

2 | Joint

3 | Durite de frein arrière

4 | Passe-tube

5 | Broche

6 | Ressort

7 | Vis de réglage

8 | Caoutchouc

9 | Levier de frein

10 | Écrou

11 | Attache rapide

12 | Rondelle

13 | Contacteur

14 | Douille

15 | Fourchette

16 | Tubulure

17 | Maître-cylindre de frein arrière

18 | Vis

19 | Tige de réglage

20 | Coiffe anti-poussière

21 | Vis

22 | Bouchon

23 | Réservoir à huile complet

24 | Joint torique

25 | Écrou

Catalogue des pièces détachées

Frein arrière

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose du maître-cylindre de frein arrière
Attention
Compte tenu de l'importance du maître-cylindre de frein en termes de sécurité, son fabricant déconseille fortement d'intervenir à l'intérieur de ce groupe. La sécurité du pilote peut être sérieusement compromise par un mauvais entretien.
Les seuls éléments remplaçables sont le levier de commande, le groupe réservoir avec les éléments de fixation et la fixation du maître-cylindre.

Opérations | Section de référence
Vidanger le circuit de freinage | D 4, Vidange du circuit de freinage

Dévisser la vis (21) et déposer le réservoir (23) avec la durite (16).
Déposer la plaque de support du repose-pied (Sect. H 4, Dépose des repose-pied).
Dévisser les vis (18) de fixation du maître-cylindre du frein hydraulique arrière (17) à la plaque de support du repose-pied (A).
Ddévisser la vis spéciale (1) du maître-cylindre (17), en récupérant les deux rondelles (2).
Dévisser la broche (5) de fixation du levier de commande du frein arrière à la patte de support du repose-pied et extraire le ressort (6), la pédale complète (9) et le joint torique (24).
Démontage de la commande de frein arrière
Le maître-cylindre de frein est un groupe complet dont les composants ne peuvent pas être remplacés séparément.
Pour le démontage des éléments à l’extérieur du groupe maître-cylindre, consulter l’éclaté situé au début de la section.
En cas de remplacement de la bague (14) à l’intérieur de la pédale de frein (9), poser la bague neuve à l’aide d’une presse jusqu’à 2 mm de la face externe de la pédale.
Pour le démontage des composants du système, se reporter à l’éclaté en début de chapitre.
Attention
Après toute intervention sur la commande du frein arrière, il faut contrôler la position de la pédale de frein en procédant comme décrit à la Sect. D 4, Réglage de la position de la pédale de sélecteur de vitesse et de la pédale de frein arrière.
Repose du maître-cylindre du frein arrière
Lubrifier le joint torique (24) et l’enfiler dans la broche (5).
Lubrifier également le joint torique (24).
Poser le ressort (6) et l’axe de rotation (5) sur les plaques de repose-pied, en amenant l’axe en butée et en positionnant le ressort (6) comme le montre la figure.
Appliquer du frein-filets sur la partie filetée de la broche (5).
Pour la repose du maître-cylindre, procéder dans l'ordre inverse de la dépose ; serrer les vis (18) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Remarque
En cas de remplacement de la durite entre le maître-cylindre et l’étrier (3) et entre le maître-cylindre et le réservoir (16), faire très attention à l’orientation des raccords sur le maître-cylindre.
Orienter les durites (3) comme indiqué sur la figure, puis serrer la vis (1) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Si le groupe tringle (19), ressort (11) et fourche (15) a été démonté, réassembler en vissant l’écrou (25) sur la tringle (19), puis visser la tringle sur la fourche (15) jusqu’à obtenir la cote indiquée sur la figure.
Bloquer la tringle et serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) l'écrou (25) contre la fourche (15).
Monter le levier de commande du frein arrière complet sur l’axe de rotation (9) en bien bloquant avec le ressort (11).
À ce point, introduire l’autre extrémité de la tringle (19) à l’intérieur du maître-cylindre (1), après l’avoir lubrifiée avec de la graisse du type spécifié.
Installer la plaque de support du repose-pied sur le cadre (Sect. H 4, Repose des repose-pied).

Opérations | Section de référence
Remplissage du système de freinage | D 4, Remplissage du circuit de freinage

Cheminement de la durite du frein arrière