1 - | Dépose - repose du moteur complet

1 | Moteur

2 | Tige filetée

3 | Écrou

4 | Cadre complet

5 | Axe du bras oscillant

Catalogue des pièces détachées

Cadre
Bras oscillant et chaîne

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose du moteur
Pour pouvoir déposer le moteur, il faut d’abord démonter toute une série de composants.
La plupart de ces composants sont traités dans des sections spécifiques.
Le schéma ci-après indique les pièces à déposer, l’ordre de leur dépose et la section où la procédure est décrite.
Ce chapitre décrit uniquement les opérations à effectuer après avoir déposé tous les composants indiqués sur le schéma.
Caler le moteur sur un support.
Dévisser et ôter les écrous (3), du côté droit, sur la vis (2) de fixation à l’avant ou à l’arrière du moteur (1).
Déposer le bras oscillant arrière du moteur (1) en retirant l’axe du bras oscillant (5) (Sect. G 5, Dépose du bras oscillant).
Sortir du cadre (4) le bloc-moteur complet (1).
Repose du moteur
Pour la repose, procéder dans le sens inverse de la dépose.
Important
Installer les rondelles de calage (C) de juste épaisseur entre le moteur et le bras oscillant (Sect. G 5, Repose du bras oscillant).
Lubrifier les écrous (3) des vis de fixation (2).
Serrer les écrous (3) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur).