5 - | Cavaletes

1 | Cavalete

2 | Parafuso

3 | Suporte

4 | Parafuso

5 | Interruptor

6 | Mola interna

7 | Mola completa

8 | Placa

9 | Perno de rotação

10 | Porca

Catálogo de peças sobresselentes

STANDs

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem do cavalete lateral
Desaperte e volte a montar o parafuso (A) de fixação do suporte do patim (C) ao motor.
Desaperte o parafuso (B) e liberte o suporte do patim esquerdo (C) do bloqueio do motor.
Desligue o conector (5) do interruptor do cavalete (1) da cablagem principal.
Desaperte os dois parafusos (2) de fixação da placa (3) de suporte do cavalete ao motor e retire o cavalete lateral completo.
Decomposição do cavalete lateral
Desaperte o parafuso (4) de fixação e retire o interruptor (5) do cavalete.
Desengate as molas (6) e (7) de retorno do cavalete da placa (8) do suporte do cavalete (3) e retire-as.
Desaperte o perno (9) de fixação do cavalete à placa e retire o descanso lateral (1) e a porca (10).
Inspecção do cavalete lateral
Introduza o descanso na placa e certifique-se de que não existe uma folga excessiva e que as duas extremidades do descanso não estão dobradas em relação à haste. Se existirem sinais de fractura, substitua o cavalete lateral.
Para verificar o interruptor (5) consulte a Secção P 6, Controlo dos componentes dos dispositivos de segurança e protecção.
Recomposição do cavalete lateral
Insira o descanso lateral (1), devidamente lubrificado, na placa (3) e fixe-o com o perno (9) e a porca (10). Aperte o perno (9) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Posicione as molas (6) e (7) de retorno do cavalete, fixando-as ao perno da placa (8) e ao descanso (1).
Coloque o interruptor (5) na placa, apoiado no perno (9).
Monte o parafuso (4) de fixação e bloqueie-o de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).
Remontagem do cavalete lateral
Posicione a placa (3) de suporte do cavalete entre o bloco do motor e a placa do patim esquerdo (C) e insira o parafuso (2).
Ligue o conector (5) do interruptor do cavalete lateral à cablagem principal do veìculo.
Para o posicionamento da cablagem do interruptor do cavalete, consulte as figuras da Secção P 1, Disposição das cablagens na moto.
Insira o parafuso (A) na placa de suporte do patim (C). Aperte os parafusos (2), (A) e (B) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi) respeitando a sequência indicada.
H