3 - | Comando do travão dianteiro

1 | Bomba do travão dianteiro

2 | Alavanca com pino

3 | Tampão de borracha

4 | Porca

5 | Microinterruptor

6 | Peça de substituição do perno da alavanca

7 | Tubo da bomba da pinça

8 | Peça de substituição do tampão

9 | Peça de substituição do visor transparente

10 | Peça de substituição da cavilha

11 | Parafuso especial

12 | Junta de vedação

13 | Parafuso

14 | Anilha

15 | Passa-cabo

16 | Anel de borracha

Catálogo de peças sobresselentes

FRONT BRAKE

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem da bomba do travão hidráulico dianteiro
Atenção
O fabricante da bomba do travão, considerando a grande importância em termos de segurança deste componente, recomenda que não intervenha de forma nenhuma no interior da bomba. Uma revisão efectuada incorrectamente pode pôr em sério risco a segurança do piloto e do passageiro.
As operações de substituição devem limitar-se à alavanca de comando, ao grupo do depósito com os respectivos componentes de fixação e à fixação da bomba.

Operações | Referência Secção
Esvaziamento do circuito dos travões | D 4, Esvaziamento do circuito do sistema de travagem
Desligue o tubo de comando do travão do grupo da bomba | G 3, Desmontagem do sistema de travagem dianteiro
Desmonte os espelhos retrovisores | E 1, Desmontagem dos espelhos retrovisores

Desaperte os parafusos (10) de fixação e retire o grupo da bomba do travão dianteiro (1) do guiador.
Para a decomposição dos componentes do grupo da bomba (1), siga as indicações da vista explodida no inìcio do capìtulo.
Remontagem da bomba do travão hidráulico dianteiro
Atenção
Uma tubagem mal posicionada pode provocar o funcionamento irregular do sistema de travagem e interferir com as partes em movimento da moto. Respeite a orientação apresentada na figura.
Posicione a linha (A) da junta entre a cavilha e o corpo da bomba (1) alinhada com a marca (B) no guiador.
Aperte os dois parafusos da cavilha (10) de fixação da bomba do travão dianteiro no guiador Aperte os parafusos da cavilha (10) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi) começando pelo superior, indicado com uma seta e procedendo depois com a sequência 1-2-1. Caso tenha desmontado a tubagem, siga as indicações fornecidas na Secção G 3, Remontagem do sistema de travagem dianteiro.

Operações | Referência Secção
Volte a ligar o tubo de comando do travão à bomba | G 3, Remontagem do sistema de travagem dianteiro
Enchimento do circuito dos travões | D 4, Enchimento do circuito de travagem
Volte a montar os espelhos retrovisores | E 1, Remontagem dos espelhos retrovisores