1 - | Commande des gaz - starter

1 | Poignées

2 | Levier de starter

3 | Vis

4 | Vis

5 | Commande des gaz

6 | Câble de commande des gaz

7 | Ressort

8 | Élément de réglage de la commande des gaz sur le guidon

9 | Bouchon

10 | Élément de réglage de la commande des gaz sur le corps de papillon

11 | Élément de réglage de la commande de starter sur le corps de papillon

12 | Élément de réglage de la commande de starter sur le guidon

13 | Couvercle

14 | Comodo gauche avec commande de starter

Catalogue des pièces détachées

Guidon et commandes

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Réglage du câble des gaz et du câble du starter
Pour le réglage du câble des gaz et du câble du starter, se reporter la Sect. D 4, Réglage du câble des gaz et du câble du starter.
Dépose de la commande des gaz
Tourner la poulie de commande des gaz pour dégager la broche (D) d’arrêt du câble sur la poulie.
Soulever le capuchon (A), desserrer le contre-écrou (B) et la vis de réglage (10) jusqu’à son dégagement de la poulie de la commande des gaz sur le corps de papillon.
Desserrer et retirer les vis (4) et le couvercle (13) puis débrancher le câble de commande des gaz en dégageant la broche (C) d’immobilisation du câble sur la poulie et en desserrant la vis de réglage (8) jusqu’à son dégagement.
Déposer le câble (6) de commande des gaz.
Enlever le bouchon (9) situé sur le bracelet.
Desserrer les deux vis (3) fixant la commande des gaz au guidon.
Déposer la commande des gaz (5) du guidon.
Repose de la commande des gaz
Pour la repose des composants de la commande des gaz, procéder dans l’ordre inverse de la dépose, en plaçant les couvercles de l’accélérateur dans le trou de référence sur le bracelet.
Appliquer de la graisse du type préconisé sur le câble de commande des gaz (6).
Remarque
Pour le cheminement du câble des gaz, voir les figures en fin de chapitre.
Dépose de la commande de starter
Serrer la vis (E) de blocage du câble de starter.
Soulever le capuchon (F), desserrer le contre-écrou (G) et la vis de réglage (11) jusqu’à son retrait du support.
Sortir le câble de starter (2) en récupérant le ressort (7).
Dévisser les vis (H) et déposer du guidon le comodo gauche (14) avec la commande de carter.
Ouvrir le comodo et extraire la broche d’arrêt (L).
Déposer le câble de starter complet (2).
Repose de la commande de starter
Remarque
Le câble de commande de starter de rechange est doté des éléments de réglages et du câble d’actionnement.
Lubrifier le câble (2) de starter.
Introduire le câble (2) de starter dans le comodo gauche et enfiler la broche (L) dans son logement.
Fixer le comodo gauche (14) au guidon en serrant les vis (H) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Vérifier que le levier de starter est en position de repos.
Introduire le nouveau câble de starter (2) dans le cadre en lui faisant suivre le même parcours que le câble déposé.
Visser la vis de réglage (11) sur le support du papillon
Introduire le câble intérieur (2) dans l’orifice du culbuteur, dans le ressort (7) et dans le cliquet du corps de papillon.
Tenir l’extrémité du câble intérieur bien tendue et serrer la vis (E) du cliquet.
Desserrer le contre-écrou et tourner la vis de réglage (11) de manière a avoir un léger jeu sur la gaine.
En tournant le levier vers le bas jusqu’en butée, vérifier que le levier (M) du papillon va au contact de l’arrêt (N). Si tel n’est pas le cas, desserrer la vis (E) et relâcher le câble interne (2).
Répéter les opérations jusqu’à ce que le levier (M) touche l’arrêt (N).
Tourner le guidon dans un sens et dans l’autre pour contrôler que le levier (M) ne se déplace pas ; régler éventuellement à l’aide de la vis (11).
Le réglage terminé, serrer le contre-écrou de la vis (11).
Remarque
Pour le cheminement du câble de commande du starter, voir les planches des pages suivantes.
Cheminement des câbles de commande du starter/des gaz