1 - | Guiador

1 | Cavilha superior

2 | Tampão

3 | Parafuso

4 | Guiador

5 | Par de manìpulos

Catálogo de peças sobresselentes

HANDLEBAR AND CONTROLs

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem do guiador

Operações | Referência Secção
Retire o comando do acelerador | F 1, Desmontagem do comando do acelerador
Retire o comutador direito e o comutador esquerdo | P 5, Controlo dos componentes dos dispositivos de sinalização
Retire o comando do travão dianteiro | F 3, Desmontagem da bomba do travão hidráulico dianteiro
Retire o comando hidráulico da embraiagem | F 2, Desmontagem do grupo da bomba da embraiagem

Desaperte e retire os parafusos (3) de fixação da cavilha suprerior (1).
Retire a cavilha superior (1) de fixação do guiador.
Retire o guiador (4) da respectiva sede na cabeça de direcção.
Para retirar os manìpulos (5), consulte a vista explodida no inìcio do capìtulo.
Remontagem do guiador
Posicione e oriente o guiador (4) de modo que as marcas (A) fiquem equidistantes em relação à cavilha inferior e alinhadas no plano da cavilha.
Aplique massa na rosca e na parte inferior das cabeças dos parafusos (3).
Importante
Posicione as cavilhas orientando a seta (B), na parte de trás, para o depósito.
Volte a montar a cavilha superior (1), inserindo os parafusos (3).
Aperte os parafusos (3) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi), aplicando a sequência 1-2-3-4-1-2 como mostra a figura.

Operações | Referência Secção
Volte a montar o comando do travão dianteiro | F 3, Remontagem da bomba do travão hidráulico dianteiro
Volte a montar o comutador direito e o comutador esquerdo | P 5, Controlo dos componentes dos dispositivos de sinalização
Volte a ligar o comando do acelerador | F 1, Remontagem do comando do acelerador
Volte a montar o comando hidráulico da embraiagem | F 2, Remontagem do grupo da bomba da embraiagem

H