3 - | Steuerung der Vorderradbremse

1 | Vorderer Bremszylinder

2 | Hebel mit Einstellschraube

3 | Gummipuffer

4 | Mutter

5 | Mikroschalter

6 | Ersatzteil Bolzen

7 | Leitung Bremszylinder - Bremssattel

8 | Ersatzteil Verschluss

9 | Ersatzteil Schauglas

10 | Ersatzteil Klemmbock

11 | Spezialschraube

12 | Dichtung

13 | Schraube

14 | U-Scheibe

15 | Kabelführung

16 | Gummi

Ersatzteilkatalog

Vorderradbremse

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Ausbau des vorderen Bremszylinders
Achtung
Der Hersteller des Bremszylinders empfiehlt unter Berücksichtigung der sicherheitsrelevanten Funktion dieses Teils keinerlei Eingriffe im Bremszylinder vorzunehmen. Eine nicht fachgerechte Überholung kann Fahrer und Beifahrer in erhebliche Gefahr bringen.
Die hier möglichen Austauscharbeiten müssen sich auf den Steuerhebel, den Behälter mit Befestigungselementen und die Befestigung des Zylinders beschränken.

Arbeiten | Abschnitt
Bremsanlage entleeren | D 4, Entleerung der Bremsanlage
Bremsleitung vom Bremszylinder trennen | G 3, Ausbau der vorderen Bremsanlage
Rückspiegel ausbauen | E 1, Abnahme der Rückspiegel

Die Befestigungsschrauben (10) lösen und die Zylindereinheit der Vorderradbremse (1) vom Lenker entfernen.
Zum Zerlegen der Komponenten der Bremszylindereinheit (1) auf die Explosionszeichnung am Anfang dieses Kapitels Bezug nehmen.
Montage des vorderen Bremszylinders
Achtung
Eine falsch verlegte Leitung kann zu Funktionsstörungen des Bremssystems und zu Behinderungen mit beweglichen Teilen des Motorrads führen. Die in der Abbildung gezeigte Ausrichtung einhalten.
Die Dichtlinie (A) zwischen Klemmbock und Zylindergehäuse (1) mit der entsprechenden Stanzung (B) am Lenker ausrichten.
Die zwei Schrauben des Klemmbocks (10) zur Befestigung des vorderen Bremszylinders am Lenker eindrehen. Die Schrauben des Klemmbocks (10) auf das vorgeschriebene Anzugsmoment (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk) festziehen, u.z. von der oberen Schraube mit Pfeil ausgehend und dann in der Sequenz 1-2-1. Bei erfolgten Eingriffen an der vorderen Bremsleitung die Hinweise in Abschn. G 3, Einbau der vorderen Bremsanlage befolgen.

Arbeiten | Abschnitt
Bremsleitung an Bremszylinder anschließen | G 3, Einbau der vorderen Bremsanlage
Bremsanlage füllen | D 4, Auffüllen der Bremsanlage
Rückspiegel einbauen | E 1, Einbau der Rückspiegel