1 - | Bulle - rétroviseurs

1 | Rétroviseur

2 | Vis

3 | Pontet

4 | Rondelle élastique

5 | Patte

6 | Écrou

7 | Vis

8 | Bulle

9 | Vis

10 | Pare-brise

11 | Écrou

12 | Attache rapide

13 | Vis

14 | Rondelle

Catalogue des pièces détachées

Tableau de bord - bulle
Guidon et commandes

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose des rétroviseurs
Dévisser les vis (2), déposer les rétroviseurs (1) et récupérer les rondelles (4).
Repose des rétroviseurs
Introduire le rétroviseur (1) dans le pontet (3) en insérant la vis (2) avec rondelle (4).
Serrer les vis (2) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Dépose de la bulle (696+)
Dévisser les vis (9) en tenant les écrous (6) sur le support de phare avant et extraire la bulle (8) avec les pattes (5).
Pour retirer les pattes (5), dévisser les vis (7), en faisant attention aux attaches rapides (12).
Démontage de la bulle
S’il est nécessaire de remplacer le pare-brise (10), dévisser les vis (13) en faisant attention aux rondelles (14) et aux écrous (11).
Enlever le pare-brise (10).
Remontage de la bulle
Important
Pour ne pas endommager les parties peintes et le pare-brise (10) en plexiglas de la bulle, toujours remettre les rondelles (14) sous les vis de fixation (13) lors de chaque repose.
Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose ; serrer les vis (13) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Repose de la bulle (696+)
Appliquer les pattes (5) sur le support de phare en introduisant les vis (9) et les écrous (6).
En tenant l’écrou (6), serrer les vis (9) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Reposer les pattes (5) sur la bulle en introduisant et serrant les vis (7) au couple prescrit (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).
Vérifier que les attaches rapides (12) ont été insérées dans les pattes appliquées sur la bulle.
Poser la bulle sur le logement du support de phare avant puis introduire les vis (9) et les écrous (6).
Serrer les vis (11) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).