3 - | Anzugsmomente

Anzugsmomente - Fahrwerk

Teil | Gewinde/Steigung (mm) | Nm Toleranz ±10% | Hinweis
Cockpitverkleidung
Befestigungsschraube Plexiglasscheibe an Cockpitverkleidung | M4x0,7 | 0,2 |
Befestigungsschraube Haltebügel der Cockpitverkleidung an Scheinwerferhalter Annäherung untere Schrauben Anzug obere Schrauben Anzug untere Schrauben | M6x1 | 1,5 8 8 |
Befestigungsschraube für Cockpitverkleidung an Bügel | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsschraube für Rückspiegel | M8x1,25 | 25 |
Seitenständer
Mutter für Drehachse des Seitenständers | M10x1,25 | 20 |
Befestigungsschraube für Seitenständerplatte an Gehäuse | M10x1,5 | 36 |
Befestigungsschraube für Seitenständersensor | M6x1 | 5 |
Kettenritzel
Befestigungsschraube für Ritzel | M5x0,8 | 6 | LOCK 1
Schraube für Ritzelabdeckung | M6x1 | 6 |
Beleuchtungseinheiten
Befestigungsschraube des Scheinwerfers am Halter | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsmutter für Scheinwerferhalter an untere Gabelbrücke | M6x1 | 10 |
Befestigungsschraube für vordere Blinker an Scheinwerferhalter | M5x0,8 | 3 | LOCK 2
Befestigungsmutter Bohrung/Abdeckung an Halter | M5x0,8 | 3 |
Instrumente
Befestigungsschraube des Cockpits am Halter |  | 3 |
Befestigungsschraube Cockpitabdeckung | M4x0,7 | 1,5 |
Vorderradgabel
Nutmutter Lenklager | M35x1 | 30 * | GREASE B
Befestigungsschraube für Leitungsführung der Vorderradbremse an unterer Gabelbrücke | M6x1 | 8 |
Kontermutter Lenkanschlag | M8x1,25 | 18 | LOCK 2 (Loctite nur auf das Gewinde der Mutter auftragen)
Befestigungsschraube für obere Gabelbrücke in Mittelposition | M8x1,25 | 24 * | GREASE B
Befestigungsschraube für obere Gabelbrücke an Gabel | M8x1,25 | 24 * | GREASE B
Schraube für untere Gabelbrücke | M8x1,25 | 24 * | GREASE B Mit Sequenz 1-2-1
Gabelfußschraube | M8x1,25 | 18 * | GREASE B Mit Sequenz 1-2-1
Befestigungsmuttern für Bügelbolzen an obere Gabelbrücke | M10x1,25 | 45 * |
Befestigungsschrauben Leitungsführungen Bremse/Kupplung an obere Gabelbrücke | M6x1 | 10 |
Befestigungsschraube für Platte Scheinwerferhalter an obere Gabelbrücke | M6x1 | 10 |
Elektrische Anlage
Befestigungsschraube für Spule an Batteriehalter | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsschraube für rechten/linken Umschalter | M5x0,8 | 2,5 |
Befestigungsschraube für Batteriekabel an Batterieklemme | M6x1 | 10 |
Befestigungsmutter für Fernschalterkabel an Anlassermotor | M6x1 | 5 | GREASE D
Befestigungsmuttern Batterie-/Anlasserkabel an Fernschalter | M6x1 | 4 |
Befestigungsschraube für Tachometersensor | M6x1 | 10 |
Befestigungsmutter für Batteriehalter an Filterkasten | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsschraube für Steuergerät an Filterkasten | M6x1 | 10 |
Befestigungsschraube für Massekabel am Motor | M6x1 | 10 |
Befestigungsschraube für Relaishalter an Batteriehalter | M5x0,8 | 2 |
Befestigungsschraube für Batteriehalter/Filterkasten an Rahmen | M6x1 | 10 |
Vorderradbremse
Befestigungsschraube für Vorderradbremszylinder an Lenker | M6x1 | 10 | Sequenz 1 (UP) -2-1
Entlüftungsanschluss Vorder-/Hinterradbremse | M10x1 | 23 |
Befestigungsschraube für Vorderradbremssattel | M10x1,25 | 45 * | GREASE B
Voranzugsmoment Schrauben Vorderradbremssattel für Setzen der Bremssättel |  | 2 | GREASE B
Hinterradschwinge
Befestigungsschraube Kettenspann-Gleitschiene | M5x0,8 | 5 | Schraube mit Schraubensicherung
Einstellschraube Kettenspann-Gleitschiene | M8x1,25 | 8 | GREASE B (Anzugsmoment beim Abdrehen)
Befestigungsmutter für Hinterradschwinge | M8x1,25 | 18 * | GREASE B
Stift für Bremssattelplatte | M12x1,25 | 33 * |
Befestigungsschraube für Kettengleitschiene |  | 2 | Nur Version Australien
Hinterradbremse
Stutzen für Bremsentlüftung | M10x1 | 23 |
Befestigungsschraube für hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter an Rahmenaufsatz | M6x1 | 2 |
Befestigungsschraube für Hinterradbremssattel | M8x1,25 | 25 * | GREASE B
Befestigungsschraube für Hinterradbremszylinder | M6x1 | 10 | Schraube mit Schraubensicherung
Befestigungsschraube für Leitungsführung der Hinterradbremse an Schwinge | M5x0,8 | 5 |
Kennzeichenhalter
Befestigungsschraube für hintere Blinker an Schutzflügel | M5x0,8 | 3 | LOCK 2
Befestigungsschraube für oberen Schutzflügel an unteren Schutzflügel | M5x0,8 | 3,5 |
Gewindeschrauben Rücklicht |  | 3 |
Befestigungsschraube/-Mutter Kennzeichenhalteplatte an Schutzflügel | M6x1 | 5 | LOCK 2
Befestigungsmutter für Rückstrahler | M4x0,7 | 2 |
Lenker - Kupplungssteuerung
Befestigungsschraube für Klemmbock an Lenker | M8x1,25 | 25 * | GREASE B Sequenz 1-2-3-4
Anschluss für Kupplungsentlüftung | M6x1 | 4 |
Kupplungsleitungsanschluss | M10x1 | 23 |
Kupplungsnehmerschraube | M6x1 | 10 | Sequenz 1-2-3-1
Befestigungsschraube für Gassteuerung | M6x1 | 6 | Sequenz 1 (UP) -2-1
Befestigungsschraube für Kupplungszylinder | M6x1 | 10 | Sequenz 1 (UP) -2-1
Befestigungsschraube für Gassteuerungsdeckel | M4x0,7 | 1,8 |
Hinterradaufhängung
Befestigungsschraube/-Mutter Gabel-Federbein | M10x1,25 | 42 * | GREASE B
Befestigungsschraube des Federbeins an Hinterradschwinge | M10x1,5 | 42 * | GREASE B
Vorderer und hinterer Kotflügel
Befestigungsschraube für vorderen Kotflügel | M6x1 | 5 |
Befestigungsschraube für hinteren Kotflügel | M5x0,8 | 5 |
Vorderrad
Befestigungsschraube Bremsscheiben | M8x1,25 | 24 * | LOCK 2
Vorderradmutter | M25x1,25 | 63 * | GREASE B
Hinterrad
Befestigungsschraube für Bremsscheibe | M8x1,25 | 24 * | LOCK 2
Befestigungsmutter für Kettenblatt | M10x1,25 | 46 * | LOCK 2
Achse auf Kettenblattträger | M14x1,5 | 46 * | LOCK 8
Hinterradachsmutter | M25x1,25 | 83 * | GREASE B
Fußrasten und Hebelsysteme
Bremsseite
Stift Bremshebel auf rechten Fußrastenhalter | M8x1,25 | 24 | LOCK 2
Hinterer Bremslichtschalter | M6x1 | 5 |
Sperrmutter Bremszylinder-Steuerstab | M6x1 | 7,5 |
Befestigungsschraube Fußrastenhalter an Motor (rechte Seite) | M10x1,5 | 36 |
Befestigungsschrauben für vordere Fußrasten an Schwingenachse | M12x1,25 | 55 * | GREASE B
Sperrmutter Bremshebeleinsteller | M6x1 | 2,3 |
Schaltseite
Rechte Sperrmutter Gelenke an Schaltstange | M6x1 | 5 | LOCK 2
Befestigungsschraube Fußrastenhalter an Motor (linke Seite) | M10x1,5 | 36 |
Befestigungsschrauben für vordere Fußrasten an Schwingenachse | M12x1,25 | 55 * | GREASE B
Linke Sperrmutter Gelenke an Schaltstange | M6x1 | 5 | LOCK 2
Befestigungsschraube/-Mutter für Vorgelegestangengelenke an Schalthebel und Pleuel | M6x1 | 10 |
Befestigungsschraube für Schalthebel (Pleuel) an Klinke | M6x1 | 10 | LOCK 1
Schaltpedalbolzen | M8x1,25 | 24 | LOCK 2
Kraftstofftank
Befestigungsschraube Auflagebügel an Kraftstofftank | M6x1 | 8 |
Befestigungsschraube Kraftstoffleitungsführungen an Kraftstofftank | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsschraube für Flansch an Kraftstofftank | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsschraube für Tankverschluss | M5x0,8 | 3 |
Spezialschraube (doppeltes Außengewinde) für Flanschbefestigung an Tank | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsmutter für Flanschdeckel | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsschraube seitliche Tankabdeckungen und mittlere Abdeckung an Tankverschluss | M5x0,8 | 3 |
Befestigungsschraube vordere Mittelabdeckung an Klamme auf seitlichen Abdeckungen | M5x0,8 | 0,8 | LOCK 1
Befestigungsschrauben seitliche Tankabdeckungen an Kraftstofftank (seitlich unten) | M5x0,8 | 0,8 | LOCK 1
Befestigungsschraube Abdeckung an Kraftstofftank (verdeckt) | M5x0,8 | 3 |
Auspuff
Befestigungsschraube Auspuffkreuzstück an Halter unter rechter Fußraste | M6x1 | 5 |
Befestigung Aupuffrohrbinder | M8x1,25 | 11 |
Befestigungsschrauben Schalldämpferhalter an Rahmenaufsatz | M6x1 | 10 |
Befestigungsmutter Auspuffrohrflasnch an waagrechten/senkrechten Zylinderkopf Annäherung 1. Mutter Anzug 2. Mutter Anzug 1. Mutter | M8x1,25 | 6 24 24 |
Befestigung der Edelstahlstopfen 1/8 Gas an Auspuffrohren | M10x1,25 | 25 |
Befestigungsschraube für Hitzeschutz an Schalldämpfern | M6x1 | 10 |
Befestigungsschraube Schalldämpfer mit Schalldämpferhalter an Rahmenaufsatz | M8x 1,25 | 22 |
Befestigung Lambda-Sonde |  | 45 |
Vordere Befestigungsschraube für Hitzeschutz an Schalldämpfern | M6x1 | 10 |
Befestigungsschraube für Hitzeschutz an waagrechten Auspuff | M6x1 | 10 |
Sitzbank
Befestigungsschraube für Sitzbankabdeckung | M6x1 | 5 |
Rahmen
Befestigungsmutter Rahmen/Rahmenaufsatz an Motor | M12x1,25 | 60 * | GREASE B (auf Gewinde und unter Mutterkopf)
Befestigungsschraube Rahmen an Rahmenaufsatz | M12x1,25 | 60 * | GREASE B
Nutmutter an Spielausgleichstift | M25x1 | 100 * | GREASE B
Spielausgleichstift |  | 0,6 | GREASE B (nur auf Gewinde)
Befestigungsschraube für Kraftstofftankstift links an Rahmen | M6x1 | 10 |
Blindmutter für Befestigung der Schlüsselabdeckung | M6x1 | 7 |
Befestigungsschraube für Zündschlüsselschalter | M6x1 | Schraube bis zum Brechen des Schraubenkopfs anziehen - feste Schraubensicherung |
Befestigungsschraube für Hupenbügel an Rahmen | M6x1 | 10 | LOCK 2
Befestigungsschrauben Kraftstofftank-Halteplatte an Rahmenaufsatz | M6x1 | 10 |
Befestigungsschrauben für Verbindungsplatte Rahmenaufsatz | M8x1,25 | 22 |
Befestigungsschrauben Verbindungsplatte Rahmenaufsatz an hinteren Schutzflügel | M6x1 | 8 |
Befestigungsschrauben Auspuffhalteplatte an Kraftstofftank-Halteplatte |  | 5 |
Befestigungsschraube für Tank an hinteren Rahmenaufsatz | M8x1,25 | 10 | LOCK 1
Mutter für Sitzbankschloss | M22x1,5 | 3 |
Befestigungsschraube Staufach unter Sitzbank | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsschraube Schlossriegel an Verbindungsbügel Rahmenaufsatz | M6x1 | 10 |
Befestigungsschraube elektrische Kabelbinder an hinteren Rahmenaufsatz rechts | M4x0,7 | 2 |
Befestigungsmutter Gabel an Rahmenaufsatz | M10x1,25 | 42 * | GREASE B
Lufteinlass - Ölentlüftung
Befestigungsschrauben für Filterkastendeckel an Filterkasten | M5x0,8 | 5 |
Befestigung Sperrnutmutter Luftfilter | M6x1 | 6 |
Befestigungsschrauben für Luftfilterkasten an Rahmen | M6x1 | 10 |
Schelle an Leitung des Ölentlüftungsventils zum Blowby-Ventil |  | 1,5 |
Schelle an Leitung des Blowby-Ventils zum Filterkasten |  | 1,5 |
Befestigungsschraube der Spule am Filterkasten | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsschraube Kabelführung an Motorgehäuse links | M6x1 | 10 |
Befestigungsschelle für Muffen an Luftfilterkasten |  | 1,1 |
Befestigung Temperaturfühler an Einlassschlauch | M3x0,5 | 0,4 | LOCK 9
Canister-Versorgung
Befestigungsschrauben Temperaturfühler an Einlassschlauch | M3x0,5 | 0,9 |
Befestigungsschelle Schläuche an Drosselklappenkörper |  | 1,5 |
Schelle für Drosselklappenkörper an Ansaugkrümmer |  | 1,5 |
Canister-Befestigung an linken Förderer | M6x1 | 8 | Nur US-Version
Verkleidung
Untere Befestigungsschraube rechter und linker Luftabweiser an Rahmen | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsschraube rechter und linker Luftabweiser an mittleren Förderer | M5x0,8 | 5 |
Obere Befestigungsschraube rechter und linker Luftabweiser an Rahmen | M5x0,8 | 5 |
Befestigungsschraube Spannungsregler an rechten Förderer | M6x1 | 8 |

* für die Fahrsicherheit relevante Stelle, die Toleranz des Anzugsmoments muss ±5% Nm betragen.
Hinweis
Hinsichtlich Eigenschaften und Symbole der Produkte verweisen wir auf „Produkteigenschaften“ (Abschn. A 2).
Anzugsmomente - Motor

Teil | Gewinde (mm) | Nm | Min. | Max. | Hinweis
Haltenutmutter für Öltemperatursensor | M30x1,5 | 38 | 34 | 42 | LOCK 4
Nutmutter f. Nockenwellenräder an Zylinderkopf | M15x1 | 71 | 64 | 78 | GREASE A
Öltemperatursensor | M12x1,5 | 18 | 16 | 19 | LOCK 4
Zylinderkopfmutter: Annäherungsmoment Vorspannmoment Anzugsmoment | M10x1,5 | 15 25 40 | 23 38 | 27 42 | Fläche unter Kopf und Gewinde der Stiftschraube mit GREASE C fetten
Stiftschraube Ansaugflansch | M8x1,25 | 15 | 13 | 17 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Mutter für Ansaugkrümmer | M8x1,25 | 23 | 20 | 26 |
Stiftschraube für Auslassflansch | M8x1,25 | 15 | 13 | 17 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Schließen Phasenbohrung | M8x10 | 10 | 9 | 11 |
Befestigungsschraube Öltemperaturfühler an senkrechtem Zylinder | M8 | 9 | 8,5 | 9,5 |
Serviceschrauben für Zylinderkopf (Aluminium) | M6x1 | 3 | 2 | 3 | LOCK 5 oder THREE BOND 1375B
Schraube für Ein- und Auslassventildeckel | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Schraube für Kipphebelachsenabdeckungen | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Befestigungsschraube Zylinderseitendeckel | M6x1 | 10 | 9 | 11 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Befestigungsschraube Zylinderseitendeckel | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Befestigungsschraube für Nockenwellenradflansch | M6 | 10 | 9 | 11 |
Schraube für Canister-Verschluss | M6x1 | 3 | 2,7 | 3,2 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Canister-Nippel (US-Version) | M6x1 | 3 | 2,7 | 3,2 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Befestigungsschraube CAMOZZI Anschluss | M5x0,8 | 3 | 2,7 | 3,2 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Blow-by Ventil | M40x1,5 | 34 | 30 | 38 |
Verschluss für Ölsieb | M32x1,5 | 42 | 38 | 46 |
Ölsieb | M22x1,5 | 42 | 38 | 46 |
Ölablassschraube mit Magnet | M22x1,5 | 42 | 38 | 46 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Ölfilternippel | M16 1,5 | 42 | 38 | 46 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Verschluss Servicebohrung Ölpumpenansaugung | M15x1 | 25 | 22 | 28 | LOCK 5 oder THREE BOND 1375B
Ölkühlernippel | M14x1,5 | 32 | 29 | 35 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Verschluss für Kühlervorbereitung | M14x1,5 | 32 | 29 | 35 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Stopfen Ölhauptleitung | M10x1,5 | Am Werkzeug auf Anschlag | LOCK 5 oder THREE BOND 1375B
|  | 15 | 13 | 17 |
Leerlaufkontrollschalter | M10x1,5 | 10 | 9 | 11 |
Zylinderkopfstehbolzen | M10x1,5 | 25 | 23 | 26 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Gehäuseverbindungsschraube Annäherung Anzug | M8x1,25 | 19 25 | 17 22 | 21 28 |
Aufgebohrte Schraube für Gehäuse | M8x1,25 | 20 | 18 | 22 |
Gehäuseverbindungsschraube | M6x1 | 9 | 8,5 | 9,5 |
Gehäuseverbindungsschraube | M6x1 | 9 | 8,5 | 9,5 |
Befestigungsschraube für Blow-by | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Befestigungsschraube radiales Pick-Up | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Schraube für Primärlager auf Kupplungsseite | M6x1 | 10 | 9 | 11 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Schraube für Schaltlager | M6x1 | 10 | 9 | 11 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Öleinstellschraube Adler Kupplung | M6 | 6 | 5 | 7 |
Befestigungsschraube für Anlassermotor | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Externe Befestigungsschraube für Anlassermotor | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Hintere Schraube für Anlassermotor | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Befestigungsschraube für Losradstift | M6x1 | 10 | 9 | 11 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Mutter für Lichtmaschinenrotor | M24x1 | 270 | 256 | 284 | LOCK 5
Mutter für Kurbelwellenrad | M22x1 | 190 | 171 | 209 | GREASE B
Kurbelwellenstopfen Stahl/Alu | M20x1 | 15 | 13,5 | 16,5 | THREE BOND 1375B
Pleuelschrauben Anzug bei 50 U/min Pause von 2 Sekunden und 360º Lösen bei 30 U/min Annäherung bei 30 U/min Annäherung bei 10 U/min
Anzug bei 65º ±1º mit 14 U/min
Anzugskontrolle
M10x1
35
20
35
70÷103
GREASE B auf Gewinde auftragen
Stiftschraube der Kurbelwelle | M8x1,25 | 13 | 11 | 15 | LOCK 5 oder THREE BOND 1375B
Aufgebohrte Stiftschraube der Kurbelwelle | M8x1,25 | 13 | 11 | 15 | LOCK 5 oder THREE BOND 1375B
Positionierschraube für Schaltwalze | M16x1,5 | 30 | 27 | 33 |
Schraube für Schaltsperrhebel | M8x1,25 | 18 | 16 | 20 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Schraube für Schaltgetriebeklinke | M8x1,25 | 25 | 22 | 28 |
Befestigungsmutter für Klinkenstellglied | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Schraube für Schaltgetriebeklinke | M6x1 | 9 | 8,5 | 9,5 |
Nutmutter für Nockenwellenriemenscheiben | M15x1 | 71 | 64 | 78 | GREASE A
Mutter des Steuervorgelegezahnrads | M14x1 | 55 | 50 | 60 | GREASE A
Befestigungsschraube für Spannrolle | M8x1,25 | 26 | 23 | 29 |
Befestigungsschraube für Festrolle | M8x1 | 20 | 18 | 22 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Befestigungsschraube für Kunststoffdeckel | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Befestigungsschraube für Kunststoffdeckel | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Befestigungsschraube für Carbon-Seitendeckel | M6x1 | 6 | 5,5 | 6,5 |
Befestigungsschraube für Carbon-Seitendeckel | M6x1 | 6 | 5,5 | 6,5 |
Mutter für Ölbad-Kupplungsnabe | M25x1,5 | 190 | 180 | 200 | GREASE B
Öleinfüllverschluss | M20x2,5 | 5 | 5 | 6 |
Ölleitungsstopfen | M10x1 | 15 | 13 | 17 | LOCK 5 oder THREE BOND 1375B
Öldrucksensor | M10x1 | 19 | 17 | 21 |
Schraube für Nabe der Trockenkupplung | M8x1,25 | 35 | 33 | 37 | LOCK 4
Befestigungsschraube für Kupplungsschutzdeckel | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Befestigungsschraube für Kupplungsschutzdeckel | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Schraube für Kupplungsdeckel mit Kabelführung | M6x1 | 9,5 | 8,5 | 9 |
Deckelschraube für Ölbadkupplung | M6x1 | 9,5 | 8,5 | 9 |
Deckelschraube für Ölbadkupplung | M6x1 | 9,5 | 8,5 | 9 |
Deckelschraube für Ölbadkupplung | M6x1 | 9,5 | 8,5 | 9 |
Schraube für Ölbadkupplungsfeder | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Inspektionsverschluss des Lichtmaschinendeckels | M15x1 | 20 | 18 | 22 | THREE BOND 1215
Pick-up-Inspektionsschraube | M12x1 | 15 | 13 | 17 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Zündkerze | M12x1,25 | 20 | 18 | 22 |
Schraube für Lichtmaschinendeckel | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Schraube für Lichtmaschinendeckel | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Schraube für Lichtmaschinendeckel | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Schraube für Inspektionsdeckel | M6x1 | 4,5 | 4,5 | 6 |
Befestigungsschraube für Lichtmaschinenstator | M6x1 | 10 | 9 | 11 | LOCK 2 oder THREE BOND 1324
Befestigungsschraube für Rotor an Schwungrad | M6x1 | 13 | 11 | 15 | LOCK 5
Befestigungsschraube für Kabelführungshalter des Stators | M5x0,8 | 5 | 5 | 7 |
Verschluss Bypass-Pumpe | M15x1 | 25 | 22 | 28 | LOCK 5 oder THREE BOND 1375B
Reduzierbuchse | M10x1 | - | - | - | LOCK 5 oder THREE BOND 1375B
Befestigungsschraube für Ölpumpe | M8x1,25 | 26 | 23 | 29 |
Befestigungsschraube für Ölpumpe | M6x1 | 10 | 9 | 11 |
Montageschraube für Ölpumpe | M6x1 | 10 | 9 | 11 |

Hinweis
Hinsichtlich Eigenschaften und Symbole der Produkte verweisen wir auf „Produkteigenschaften“ (Abschn. A 2).