3 - | Produtos perigosos – advertências

Normas gerais de segurança
Monóxido de carbono
Caso seja necessário manter o motor em funcionamento para a execução de certas operações de manutenção, verifique se a zona de trabalho está bem ventilada. Nunca mantenha o motor em funcionamento num local fechado.
Atenção
Os gases de descarga contêm monóxido de carbono, um gás venenoso que pode causar a perda de consciência e conduzir à morte.
Ponha o motor a trabalhar num local aberto ou com a ajuda de um sistema de evacuação dos gases de escape, se a moto funcionar num local fechado.
Combustìvel
Trabalhe sempre em locais bem ventilados. Mantenha cigarros, chamas e faìscas afastados da zona de trabalho ou do local onde se guarda a gasolina.
Atenção
A gasolina é extremamente inflamável e, em certas condições, pode mesmo explodir. Mantenha fora do alcance das crianças.
Partes quentes
Atenção
O motor e as partes do sistema de escape ficam muito quentes com o uso da moto, permanecendo quentes por muito tempo mesmo depois de o motor ter sido desligado. Para manusear estas partes, use luvas isolantes ou espere que estejam bem frias.
Atenção
O sistema de escape pode estar quente, mesmo depois de o motor ter sido desligado; tome muito cuidado para que nenhuma parte do corpo entre em contacto com o sistema de escape e para não estacionar o veìculo perto de materiais inflamáveis (como madeira, folhas, etc.).
Óleo do motor usado
Atenção
O óleo do motor usado, se deixado repetidamente em contacto com a pele por longos perìodos de tempo, pode provocar cancro da pele. Se o óleo do motor usado for manuseado todos os dias, é aconselhável lavar as mãos o mais rapidamente possìvel e com bastante cuidado, usando água e sabão. Mantenha fora do alcance das crianças.
Pó dos travões
Nunca utilize jactos de ar comprimido nem escovas secas para limpar o conjunto dos travões.
Fluido para travões
Atenção
O derramamento do fluido nas partes de plástico, de borracha ou pintadas da moto pode provocar danos nestas partes. Antes de proceder à manutenção do sistema, apoie um pano de oficina limpo nestas partes sempre que efectuar as operações de serviço. Mantenha fora do alcance das crianças.
Bateria
Atenção
A bateria produz gases explosivos; mantenha faìscas, chamas e cigarros afastados. Durante a recarga da bateria, certifique-se de que a ventilação da zona é adequada.
Normas para as operações de manutenção
Conselhos úteis
A Ducati aconselha, para prevenir qualquer problema e para alcançar um óptimo resultado final, seguir genericamente as normas abaixo indicadas:

- | em caso de uma provável reparação, avalie as impressões do Cliente, que podem indicar anomalias de funcionamento do motociclo, e formule as devidas perguntas de esclarecimento sobre os sintomas do problema;

- | diagnostique de modo claro as causas da avaria. O presente manual fornece as bases teóricas fundamentais que deverão ser integradas pela experiência pessoal e pela participação nos cursos de formação organizados periodicamente pela Ducati;

- | planifique racionalmente a reparação de modo a evitar tempos mortos, como por exemplo a remoção de peças de substituição, a preparação das ferramentas, etc.;

- | alcance a peça a reparar limitando-se às operações essenciais. Neste sentido, convém consultar o esquema relativo à sequência de desmontagem exposta no presente manual.

Normas gerais sobre as intervenções de reparação

- | Utilize sempre ferramentas de óptima qualidade. Para a elevação da moto, utilize equipamentos expressamente concebidos para este fim e em conformidade com as directivas europeias.

- | Durante as operações, mantenha as ferramentas ao alcance das mãos, possivelmente segundo uma sequência predeterminada e, de qualquer forma, nunca sobre o veìculo ou em posições escondidas ou pouco acessìveis.

- | Mantenha o local de trabalho limpo e arrumado.

- | Substitua sempre as juntas, os anéis de vedação e as cavilhas por peças novas.

- | Quando desapertar ou apertar porcas ou parafusos, comece sempre pelas peças de maiores dimensões ou pelo centro. Bloqueie de acordo com o binário prescrito, seguindo uma sequência cruzada.

- | Marque sempre as peças ou posições que possam ser confundidas entre si na montagem.

- | Use peças de substituição originais Ducati e os lubrificantes das marcas recomendadas.

- | Use ferramentas especiais quando especificado.

- | Consulte os Boletins Técnicos, uma vez que podem conter dados de regulação e métodos de intervenção mais actualizados em relação a este manual.