4 - | Guarda-lamas dianteiro

1 | Guarda-lamas dianteiro

2 | Anilha

3 | Rebite de puxar

4 | Mola

5 | Parafuso

6 | Anilha de nylon

Catálogo de peças sobresselentes

FUEL TANK (COVER)

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem do guarda-lamas dianteiro
Desligue a tubagem do travão (A) dianteiro do grampo (4).
Desaperte e retire os parafusos de fixação (5) recuperando as respectivas anilhas de nylon (6).
Retire o guarda-lamas dianteiro (1).
Nota
Nas versões EUA, está montado um reflector no guarda-lamas dianteiro (1).
Nota
Os grampos (4) está fixo ao guarda-lamas (1) dianteiro através de um rebite de puxar (3) com duas anilhas (2) entrepostas.
Remontagem do guarda-lamas dianteiro
Atenção
Não teste a moto sem o guarda-lamas dianteiro, para evitar que a tubagem do travão interfira com a roda durante a travagem.
Aplique trava-roscas nos parafusos (5).
Posicione o guarda-lamas dianteiro (1) e introduza os parafusos de fixação (5) com as respectivas anilhas (6).
Coloque o anel de borracha (A) presente na tubagem do travão dianteiro nos grampos (4) do guarda-lamas.
Aperte os parafusos (5) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do subchassi).