3 - | Freno hidráulico delantero

1 | Recambio pernos y clip

2 | Tornillo

3 | Pinza de freno derecha

4 | Junta gr. 1

5 | Purga

6 | Tornillo especial

7 | Guardapolvo

8 | Tubo de la bomba a las pinzas

9 | Par de pastillas

10 | Pinza de freno izquierda

11 | Muelles

12 | Brida

13 | Disco de freno

14 | Tornillo

15 | Tubo del freno delantero

16 | Tornillo

17 | Tornillo especial

18 | Tornillo

19 | Arandela

20 | Anillo

21 | Junta de goma

22 | Clip

Catálogo de recambios

Rueda trasera y delantera
Freno delantero

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Operaciones de mantenimiento
Atención
Además de dañar la pintura, el lìquido de freno es extremadamente nocivo para los ojos y la piel. En caso de contacto accidental es preciso lavar la parte afectada con abundante agua corriente y eventualmente consultar a un médico.
Antes de realizar una operación de mantenimiento (control del desgaste, sustitución de las pastillas de freno, cambio del lìquido de freno, etc.) es preciso consultar la Sección D 4, Vaciado del circuito de freno.
Desmontaje del freno delantero

Operaciones | Referencia Sección
Vaciado del circuito de freno | D 4, Vaciado del circuito de freno

Aflojar el tornillo especial (6) que fija el tubo del freno en la bomba prestando atención a las juntas (4); quitar el tubo (8) de la bomba.
Extraer el tubo (15) de los clips (22) y el tubo (8) de la brida (12).
Quitar la bomba (Sección F 3, Desmontaje de la bomba del freno hidráulico delantero).
Desenroscar los dos tornillos (2) que fijan la pinza de freno delantera izquierda (10) al vástago de la horquilla.
Realizar la misma operación en la pinza de freno derecha (3).
Desenroscar los tornillos especiales (17) y recuperar las juntas (4) de las pinzas.
Separar las pinzas del freno delanteras de los tubos (8) y (15).
Desmontaje de los discos de freno
Los discos delanteros tienen una parte que está unida a la llanta de la rueda y una banda frenante. Si uno de los discos está desgastado, es necesario sustituir los dos.
Quitar la rueda delantera (Sección G 1, Desmontaje de la rueda delantera).
Desenroscar los seis tornillos (14) de fijación del disco a la rueda y quitar el disco (13).
Revisión de los componentes del freno delantero
Importante
Dada la importancia de las pinzas para la seguridad de la motocicleta, el fabricante aconseja no manipularlas de ninguna manera. Las deficiencias de la revisión pueden poner en peligro la vida del piloto.
Las únicas piezas que se pueden sustituir son las pastillas, los componentes de fijación y el grupo de purga.
Antes de realizar una sustitución, es preciso consultar el despiece que figura en la primera página del capìtulo.
El disco de freno debe estar perfectamente limpio y libre de rayas, óxido, aceite, grasa o polvo.
Consultar el lìmite de desgaste de los discos de freno en el párrafo “Frenos hidráulicos” (Sección C 1.1).
Montaje del freno delantero
Montaje de los discos de freno
Antes de montar el disco en la llanta hay que limpiar perfectamente las superficies de apoyo y aplicar sellador en los tornillos de fijación (14).
Apretar los seis tornillos (14) que fijan el disco (13) del freno delantero en la rueda delantera con la secuencia 1-3-5-2-4-6.
Apretar los tornillos con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montar la rueda en la motocicleta (Sección G 1, Montaje de la rueda delantera).
Durante el montaje, prestar atención a la orientación de los empalmes del tubo (8) en la bomba y la pinza.
Atención
Un tubo mal colocado puede dificultar el funcionamiento del sistema de freno y de las partes móviles. Respetar la orientación que se indica en la figura.
Fijar el tubo del freno a la pinza y a la bomba interponiendo las juntas (4) en el empalme.
Tras orientar el empalme, bloquear el tornillo (6) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Reensamblar los tubos (8) y (15) a las pinzas de freno delanteras (3) y (10) y apretar los tornillos (17) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Notas
Controlar que en la pinza de freno derecha (10) estén montados el empalme del tubo (8) en el interior y el empalme del tubo (15) en el exterior.
Montar la pinza del freno derecha (10) en el disco.
Aplicar la grasa prescrita en los tornillos (2).
Introducir manualmente los tornillos (2) para fijar las pinzas en los vástagos de la horquilla y apretarlos con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Realizar la misma operación para montar la pinza de freno izquierda (3).
Accionar la palanca del freno dos o tres veces para presurizar el circuito y poner las pastillas en contacto con el disco del freno.
Tirar de la palanca hacia el puño y, al mismo tiempo, apretar los tornillos (2) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Introducir el tubo del freno delantero (15) en el clip (22) del guardabarros delantero y el tubo (8) en la brida (12).

Operaciones | Referencia Sección
Llenado del circuito de freno | D 4, Llenado del circuito del sistema de frenos