3 - | Tabela de manutenção periódica

Plano de manutenção programada: operações a efectuar por parte do concessionário

Lista de operações com tipo de intervenção (intervalo em quilómetros/milhas ou intervalo temporal*) | km. x1000 | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
mi. x1000 | 0,6 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5
Meses | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60
Mudança do óleo do motor | • | • | • | • | • | •
Substituição do filtro de óleo do motor | • | • | • | • | • | •
Limpeza do filtro de aspiração do óleo do motor |  |  |  | • |  |
Controlo do nìvel de óleo do motor |  |  | • |  | • |
Verificação e/ou afinação da folga das válvulas (1) |  | • | • | • | • | •
Verificação da tensão das correias de transmissão (1) |  | • |  | • |  | •
Substituição das correias de transmissão |  |  | • |  | • |
Controlo e limpeza das velas. Se necessário, substitua |  |  | • |  | • |
Verificação e limpeza do filtro de ar (1) |  | • |  | • |  | •
Substituição do filtro de ar |  |  | • |  | • |
Verificação da sincronização e mìnimo do corpo da válvula borboleta (1) |  | • | • | • | • | •
Verificação do nìvel do óleo dos travões e da embraiagem | • | • | • | • | • | •
Mudança do óleo dos travões e da embraiagem |  |  |  | • |  |
Verificação e afinação dos comandos do travão e da embraiagem |  | • | • | • | • | •
Verificação/lubrificação do comando do acelerador/starter |  | • | • | • | • | •
Verificação da pressão e do desgaste dos pneus | • | • | • | • | • | •
Verificação das pastilhas do travão. Se necessário, substitua | • | • | • | • | • | •
Verificação dos rolamentos de direcção |  |  | • |  | • |
Verificação da tensão, do alinhamento e da lubrificação da corrente | • | • | • | • | • | •
Verificação do pacote de discos da embraiagem. Se necessário, substitua (1) |  | • | • | • | • | •
Verificação da junta elástica da roda traseira |  |  | • |  | • |
Verificação dos rolamentos dos cubos das rodas |  |  | • |  | • |
Verificação dos dispositivos de iluminação e sinalização |  | • | • | • | • | •
Verificação do aperto das porcas de fixação do parafuso do motor ao chassi |  | • | • | • | • | •
Verificação do cavalete lateral |  | • | • | • | • | •
Verificação do aperto da porca da roda dianteira |  | • | • | • | • | •
Verificação do aperto da porca da roda traseira |  | • | • | • | • | •
Verificação dos tubos de combustìvel externos |  | • | • | • | • | •
Substituição do óleo da forquilha dianteira |  |  |  | • |  |
Verificação da ausência de fugas de óleo da forquilha e do amortecedor traseiro |  | • | • | • | • | •
Verificação da fixação do pinhão |  | • | • | • | • | •
Lubrificação e engorduramento geral |  | • | • | • | • | •
Controlo e recarga da bateria |  | • | • | • | • | •
Teste do motociclo na estrada | • | • | • | • | • | •
Limpeza geral |  | • | • | • | • | •

* Efectue a intervenção de manutenção quando ocorrer o primeiro dos dois intervalos (km, mi ou meses).
(1) Operação a efectuar apenas se o intervalo em quilómetros/milhas tiver sido atingido.
Plano de manutenção programada: operações a efectuar por parte do cliente

Lista de operações com tipo de intervenção (intervalo em quilómetros/milhas ou intervalo temporal*) | km. x1000 | 1
mi. x1000 | 0,6
Meses | 6
Controlo do nìvel de óleo do motor | •
Verificação do nìvel do óleo dos travões e da embraiagem | •
Verificação da pressão e do desgaste dos pneus | •
Verificação da tensão e da lubrificação da corrente | •
Verificação das pastilhas do travão. Se necessário, dirija-se ao seu concessionário para a substituição | •

* Efectue a intervenção de manutenção quando ocorrer o primeiro dos dois intervalos (km, mi ou meses).