1 - | Guidon

1 | Pontet supérieur

2 | Bouchon

3 | Vis

4 | Guidon

5 | Poignées

Catalogue des pièces détachées

Guidon et commandes

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose du guidon

Opérations | Section de référence
Déposer la commande des gaz | F 1, Dépose de la commande des gaz
Déposer le comodo droit et le comodo gauche | P 5, Contrôle des composants des dispositifs de signalisation
Déposer la commande de frein avant | F 3, Dépose du maître-cylindre du frein avant
Déposer la commande hydraulique d’embrayage | F 2, Dépose du maître-cylindre d’embrayage

Desserrer et déposer les vis (3) de fixation du pontet supérieur (1).
Déposer le pontet supérieur (1) de fixation du guidon.
Dégager le guidon (4) de son logement sur le té supérieur.
Pour le démontage des poignées (5), se reporter à l’éclaté en début de chapitre.
Repose du guidon
Orienter le guidon (4) pour que les marques (A) soient équidistantes du pontet inférieur et dans son alignement.
Appliquer de la graisse du type spécifié sur le filet et sous la tête des vis (3).
Important
Placer les pontets en orientant la flèche (B) vers le réservoir.
Reposer le pontet supérieur (1) en enfilant les vis (3).
Serrer les vis (3) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) dans l’ordre 1-2-3-4-1-2 (voir figure).

Opérations | Section de référence
Reposer la commande de frein avant | F 3, Repose du maître-cylindre du frein avant
Reposer le comodo droit et le comodo gauche | P 5, Contrôle des composants des dispositifs de signalisation
Rebrancher le câble de commande des gaz | F 1, Repose de la commande des gaz
Reposer la commande hydraulique d’embrayage | F 2, Repose du maître-cylindre d’embrayage

H