2 - | Verkleidung

1 | Rechter Kraftstofftankdeckel

2 | Linker Kraftstofftankdeckel

3 | Vorderer Kraftstofftankdeckel

4 | Schraube

5 | Hinterer Kraftstofftankdeckel

6 | Distanzscheibe

7 | Schraube

8 | Schnellverbinder

9 | Spezialschraube

10 | Nylon-U-Scheibe

11 | Schraube

12 | Schraube

Ersatzteilkatalog

Kraftstofftank (Deckel)

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Ausbau der Tankverkleidungen
Die Sitzbank abnehmen (Abschn. E 3, Abnahme der Sitzbank).
Die Befestigungsschrauben (7) und (12) des vorderen Tankdeckels (3) lösen, den Deckel aber nicht abnehmen.
Die Schrauben (4) und (11) lösen und den rechten (1) sowie linken Kraftstofftankdeckel (2) durch Ausrasten der Klammern (A) aus den Schlitzen (B) am hinteren Tankdeckel (5): die Nylonscheiben (10) aufnehmen.
Den vorderen Tankdeckel (3) abnehmen und die Distanzscheiben (6) aufbewahren.
Die Spezialschrauben (9) lösen und den hinteren Tankdeckel (5) abnehmen.
Einbau der Tankverkleidungen
Den hinteren Tankdeckel (5) auf dem Kraftstofftank ausrichten und die Spezialschrauben (9) eindrehen.
Die zwei oberen Spezialschrauben (9) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Am vorderen Tankdeckel (3) müssen die vier Hülsen (6) mit nach oben gerichteter größerer Durchmesserseite eingesetzt sein (wie in Abbildung gezeigt).
Den vorderen Tankdeckel (3) am Kraftstofftank anbringen.
Den rechten Tankdeckel (1) durch Einfügen der Klammern (A) in die entsprechenden Schlitze (B) am hinteren Deckel (5) einbauen.
Die Schrauben (11) mitsamt Nylon-U-Scheiben (10) sowie die Schrauben (11) am rechten (1) und linken Tankdeckel (2) ansetzen.
Die Schrauben (7) und (12) am vorderen Tankdeckel (3) eindrehen.
Die Schrauben (12) und (7) von den vorderen ausgehend mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Die Schrauben (4) und (11) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
1