5 - | Ständer

1 | Seitenständer

2 | Schraube

3 | Bügel

4 | Schraube

5 | Schalter

6 | Innenfeder

7 | Komplette Feder

8 | Plättchen

9 | Drehbolzen

10 | Mutter

Ersatzteilkatalog

Ständer

Wichtig
Die fettgedruckten Bezugsnummern dieses Abschnitts weisen auf Bestandteile hin, die nicht in den neben dem Text stehenden Abbildungen, sondernin der vorliegenden Explosionszeichnung dargestellt werden.
Ausbau des Seitenständers
Die Befestigungsschraube (A) des linken Fußrastenhalters (C) am Motor lösen und abnehmen.
Die Schraube (B) lockern und den linken Fußrastenhalter (C) vom Motorblock abklemmen.
Den Stecker (5) des Seitenständerschalters (1) vom Hauptkabelbaum abziehen.
Nach Lösen der Befestigungsschraube (2) an der Halteplatte (3) des Seitenständers den kompletten Seitenständer entfernen.
Zerlegen des Seitenständers
Die Befestigungsschraube (4) lösen und den Seitenständerschalter (5) entfernen.
Die Rückholfedern (6) und (7) des Ständers vom Plättchen (8) an der Halteplatte (3) des Seitenständers ausrasten und entfernen.
Den Stift (9) für die Befestigung des Ständers an der Platte lösen, dann den Seitenständer (1) und die Mutter (10) abnehmen.
Inspektion des Seitenständers
Durch Einsetzen des Seitenständers in die Platte sicherstellen, dass kein übermäßiges Spiel vorhanden ist und dass die beiden Ständerenden dem Schaft gegenüber nicht verbogen sind. Werden Ermüdungsrisse festgestellt, den Seitenständer ersetzen.
Zur Kontrolle des Schalters (5) siehe Abschn. P 6, Kontrolle der Bauteile von Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen.
Zusammenbau des Seitenständers
Den gefetteten Seitenständer (1) in die Platte (3) einsetzen und mit Stift (9) sowie Mutter (10) befestigen. Den Stift (9) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Die Rückholfedern (6) und (7) des Seitenständers ausrichten und am Stift der Platte (8) sowie am Seitenständer (1) befestigen.
Den Seitenständerschalter (5) am Stift (9) anliegend auf die Platte montieren.
Die Befestigungsschraube (4) montieren und mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
Einbau des Seitenständers
Die Halteplatte (3) des Seitenständers zwischen Motorblock und linken Fußrastenhalter (C) ausrichten, dann die Schraube (2) ansetzen.
Den Stecker (5) des Seitenständerschalters an den Hauptkabelbaum anschließen.
Für den Kabelverlauf des Seitenständerschalters siehe Tafeln in Abschn. P 1, Anordnung der Kabel am Motorrad.
Die Schraube (A) auf den Fußrastenhalter (C) ansetzen. Die Schrauben (2), (A) und (B) in der angegebenen Reihenfolge mit dem korrekten Anzugsmoment festziehen (Abschn. C 3, Anzugsmomente - Fahrwerk).
H