3 - | シート

1 | シート

2 | ヘルメット盗難防止ケーブル

3 | ネジ

4 | 工具入れ

5 | ラバー

6 | 特殊ネジ

7 | スペーサー

8 | ラバードリフト

9 | エラスチックバンド

10 | シートカバー

交換部品カタログ

SEAT

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、本文の脇の写真ではなく この分解立体図を参照する必要があることを示します。
シートの取り外し
キーを錠に差し込み時計方向に回しながら同時に掛け金の近くを下方に押し下げてピンを外します。
シートをフロントのストッパーから後方に引きながら抜き取り、フレームから取り外します。
シートの分解
696+ バージョンでは、2 つの特殊ネジ (6) を緩めて外し、シートカバー (10) を抜き取ります。
シートの組み立て
特殊ネジ (6) を取り付けてシートカバー (10) をシートにはめ込み、ネジを規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
シートの取り付け
シート底部のフロント先端部分を、タンクの突起 (B) に差し込んでシートを取り付けます。その後シートのリア先端部分を押し、掛け金がカチリと鳴って嵌るのを確認してください。
工具入れの取り外し
この項目の“シートの取り外し”の記述に従ってシートを取り外します。
ネジ (3) を緩めて外し、工具入れ (4) を取り外します。
工具入れの取り付け
工具入れ (4) を取り付けてネジ (3) で留め付け、ネジを規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
この項目の“シートの取り付け”の記述に従ってシートを取り付けます。