4 - | フットレストマウント

1 | 防振ラバー

2 | ワッシャー

3 | ネジ

4 | ピン

5 | リング

6 | スプリング

7 | フロントフットレスト (右)

8 | フットレストのホルダープレート (右)

9 | ボール

10 | プレート

11 | ネジ

12 | スプリング

13 | リアフットレスト (右)

14 | フロントフットレスト (左)

15 | フットレストのホルダープレート (左)

16 | リアフットレスト (左)

17 | ワッシャー

18 | ネジ

交換部品カタログ

GEARCHANGE LEVER - FOOTREST

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、 本文の脇の写真ではなくこの分解立体図を参照する必要があることを示します。
フットレストの取り外し
ここで説明する取り外し作業は、左右どちらのフットレストについても同じです。
右フットレストを取り外すには、ナット (B) に対するネジ (A) を緩めて外し、リアブレーキタンク (C) を取り外します。
左フットレストプレートを取り外すには、まずギアシフトをエンジンに固定しているネジ (D) を緩めて外します。
ただし、ギアボックスはプレートに接続したままにします。
プレート上部をスイングアームに固定しているネジ (3) を緩めて外します。
プレートとフレームの間にあるワッシャー (17) も取り外します。
下部をエンジンクランクケースに固定しているネジ (11) および (18) を緩めて外し、左フットレストマウントプレート (15) の 2 つのワッシャー (2) も外します。
2 つのネジ (F) を緩めて外し、ブレーキポンプ (E) を取り外します。 ブレーキポンプ (E) をロッド (G) から抜き取ります。
主配線からリアブレーキセンサー (H) を取り外します。
右側フットレストのホルダープレート一式 (8) を取り外します。
フットレストマウント (8) から右側リアフットレスト (13) を取り外すには、サークリップ（5）を外し、ピン（4）を抜き取って、フットレスト（13）、プレート（10）、ボール（9）およびスプリング（12）を外します。
フットレストマウント (8) から右側フロントフットレスト (7) を取り外すには、サークリップ（5）を外し、ピン（4）を抜き取って、フットレスト（7）およびスプリング（6）を外します。
左側のフットレストにも同様の作業を行います。
メモ
フットレストの取り外しは、フットレストマウントプレートを車両に取り付けたままでも行うことができます。
フットレストの取り付け
ここで説明する取り付け作業は、左右どちらのフットレストマウントについても同じです。
右側フロントフットレスト (7) は、フットレストの間にスプリング (6) を挟み込んでから、フットレストをホルダープレートに取り付けます。このとき、スプリングのまっすぐな先端 をホルダープレートの穴に挿入してください。
適量のグリースを塗布したピン (4) を上から挿入し、反対側からサークリップ (5) で固定します。
スプリング (12)、プレート (10)、ボール (9)、そして右リアフットレスト (13) を右側フットレストマウントプレート (8) に取り付けます。
適量のグリースを塗布したピン (4) を上から挿入し、反対側からサークリップ (5) で固定します。
フットレストマウントプレートに取り付けられている防振ラバー (1) が完全な状態かどうか確認してください。
交換した場合は、図に示されているような向きで取り付けてください。
フレームとエンジンクランクケースのネジ山のある穴に合わせて取り付けてください。
重要
左側フットレストマウントプレート (15) の取り付け作業を行っている場合は、エンジン上のワッシャー (2) に合わせて取り付けてください。
ブレーキポンプ (E) を取り付け、ネジ (F) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”
を参照)。 主配線にリアブレーキセンサー (H) を接続します。
リアブレーキロッドをリアブレーキポンプ (G) に挿入します。
ネジ (3) でフットレストマウントプレート (8) および (15) をスイングアームに固定します。このときネジには充分に潤滑剤を塗布し、ワッシャー (17)も取り付けます。またネジ (11) および (18) でエンジンにも固定します。 ネジ (3)、(11) および (18) を指定の順に規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ギアシフトをエンジンに固定するには、ネジ (D) にネジロック剤を塗布し、規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
リアブレーキタンク (C) を取り付け、ネジ (A) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”
を参照)。
H