7 - | エア吸入

1 | 固定輪

2 | オイルブリーザーホース

3 | ブッシュ

4 | ドーム

5 | ピン

6 | ネジ

7 | リングナット

8 | フィルターボックスカバー

9 | フィルターエレメント

10 | マウント

11 | 固定輪

12 | ホース

13 | ネジ

14 | ブリーザーバルブ

15 | オーリング

16 | ネジ

17 | スペーサー

18 | エアフィルターボックス

19 | ラバー

交換部品カタログ

CRANKCASE HALVES
AIR INTAKE - OIL BREATHER

重要
この章の中で太字で記載されている部分は、 本文の脇の写真ではなくこの分解立体図を参照する必要があることを示します。
エアフィルターボックスの取り外し

作業 | 参照セクション
燃料タンクの取り外し | L 2, 燃料タンクの取り外し
バッテリーの取り外し | P 2, バッテリーマウント
エンジンコントロールユニットのコネクターの取り外し | M 3, エンジンコントロールユニットの取り外し
セルモーター/スターターコンタクターケーブルの取り外し | P 3, セルモーターの取り外し

固定輪 (1) を緩めてオイルブリーザーホース (2) を取り外します。
ドレインホース (12) をジェネレーターカバー上のカバー (V) から取り外します (セクション N 8,“ジェネレーターカバーの取り外し”を参照)。
水平ヘッドコイル (B) と垂直ヘッドコイル (C) のケーブル (A) を、それぞれの 2 つの点火プラグから取り外します。
コイルのコネクター (D) を主配線から外します (セクション P 1,“モーターサイクルの配線の取り回し”を参照)。
マニホールド (F) の固定輪 (E) を緩めます。
ネジ (16) を緩めて外し、スペーサー (17) も外します。ラバー (19) に注意しながら、フィルターボックスを上に向けて引き抜きます。
エアフィルターボックスの分解
固定輪 (11) および (1) を緩めて、フィルターボックスからドレインホース (12) とオイルブリーザーホース (2) を取り外します。
次の電子部品を取り外します。

A | コントロールユニット (セクション M 3,“エンジンコントロールユニット”を参照)。

B | スターターコンタクター (セクション P 3,“スターターコンタクター”を参照)。

C | バッテリーマウント (セクション P 2,“バッテリーマウント”を参照)。

D | コイル (セクション M 3,“コイル”を参照)。

メモ
エアーフィルターの取り外しは、セクション D 4,“エアフィルターの交換と清掃”の説明を参照してください。
フィルターボックスの組み立て
取り付け作業は、取り外し作業と逆の手順で行います。そのとき、ケーブルの取り付けは、セクション P 1,“モーターサイクルの配線の取り回し”を参照して行ってください。
オイルブリーザーバルブの取り外し
ネジ (13) を緩めて外し、オイルブリーザーバルブ (14) をクランクケースから取り外します。
オーリング (15) の状態を点検し、必要に応じて交換します。
オイルブリーザーバルブの取り付け
2 つのオーリング (15) にエンジンオイルを塗布します。
オイルブリーザーバルブ (14) をクラッチ側のクランクケースの穴に挿入し、バルブの穴 (G) をクランクケースのネジ山付きの穴 (H) と合わせてネジ (13) を留め付けます。
ネジ (13) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
エアフィルターボックスの取り付け
フィルターボックスにラバー (19) が取り付けられいることを確認してください。
固定輪 (E) が吸気マニホールド (F) に、図に示されているように固定ネジで正しく取り付けられていることを確認してください。
フィルターボックス一式をスロットルボディに取り付けます。
ネジ (16) をスペーサー (17) と一緒にフィルターボックスに取り付け、規定トルクで締め付けます (セクション C 3,
“フレーム締め付けトルク”を参照)。
マニホールド (G) の固定輪 (E) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
水平ヘッドコイル (B) と垂直ヘッドコイル (C) のケーブル (A) を、それぞれの 点火プラグに取り付けます。
コイルのコネクター (D) を主配線に接続します (セクション P 1,“モーターサイクルの配線の取り回し”を参照)。
オイルブリーザーホース (2) を固定輪 (1) と一緒にブリーザーバルブに取り付け、固定輪 (1) を規定トルクで締め付けます (セクション C 3,“フレーム締め付けトルク”を参照)。
ドレインホース (12) を固定輪でフレームとジェネレーターカバーのカバー下 (V) に固定します (セクション N 8,“ジェネレーターカバーの取り付け”を参照)。

作業 | 参照セクション
バッテリー の取り付け | P 2, バッテリーの取り付け
セルモーター/スターターコンタクターケーブルの接続 | P 3, セルモーターの取り付け
コントロールユニットのコネクター の接続 | M 3, エンジンコントロールユニットの取り付け
燃料タンクの取り付け | L 2, 燃料タンクの取り付け

ブローバイホースの取り回し
フィルターボックスのドレインホースの取り回し