6.2 - | Grupo da embraiagem: tampa da embraiagem

1 | Tampas de protecção da embraiagem

2 | Parafuso

3 | Parafuso

4 | Tampa de inspecção do nìvel de óleo

5 | Parafuso

6 | Painel (PRETO)

7 | Junta de vedação OR

8 | Bucha

9 | Anel de vedação

10 | Calço

11 | Anel de retenção

12 | Junta de vedação OR

13 | Casquilho de referência

14 | Junta de vedação esp. 2

15 | Tampão

16 | Pressóstato

17 | Tampa

18 | Tampão

19 | Junta de vedação

20 | Parafuso

Catálogo de peças sobresselentes

CLUTCH-SIDE CRANKCASE COVER

Importante
As referências em negrito deste capìtulo indicam que as peças citadas não estão presentes nas imagens ao lado do texto, mas devem ser localizadas nesta vista explodida.
Desmontagem da tampa da embraiagem

Operações | Referência Secção
Descarregue o óleo do motor | D 4, Substituição do óleo do motor e do cartucho do filtro
Desligue o sensor da pressão do óleo | P 5, Controlo para interruptores de travagem dianteiro e traseiro, interruptor da luz de ponto morto, interruptor da pressão do óleo, interruptor da embraiagem

Desaperte os parafusos (2), (3) e (5) de fixação da tampa da embraiagem (1).
Com a ajuda de um martelo de plástico, bata em vários pontos à volta da tampa para favorecer a separação do semi-cárter.
Retire a tampa da embraiagem (1) prestando atenção ao casquilho de centragem (13).
Verifique as condições do casquilho de centragem (13); substitua-o se estiver deformado.
Decomposição da tampa da embraiagem
Retire da tampa o tampão (15) e a respectiva junta de vedação OR (7), o pressóstato de óleo do motor (16) e a respectiva junta de vedação (14).
Desaperte o parafuso (20) de fixação da tampa interna (17).
Retire a tampa interna (17) e o painel absorvente (6).
Retire o anel seeger (11), extraia o calço (10) e o anel de vedação (9).
O casquilho perfurado (8) está montado com interferência na tampa. Para o retirar, é necessário utilizar um extractor adequado.
Verifique visualmente o estado do anel de vedação (9) e substitua-o, se necessário.
Recomposição da tampa da embraiagem
Monte o tampão (15) e a junta de vedação (7). Monte o pressóstato (16) e a junta de vedação (14).
Se tiver sido substituìdo, instale o casquilho (8) no interior da cavidade existente na tampa da embraiagem, utilizando um tampão adequado ou uma prensa para empurrá-lo até ao fundo.
No caso de substituição do anel de vedação (9), monte a peça nova dentro da tampa da embraiagem com o lado que não tem mola virado para o anel seeger (11).
Antes da montagem, verifique se as arestas da abertura do anel elástico apresentam rebarbas que poderiam danificar o anel de vedação.
De seguida, introduza o calço (10) e o anel seeger (11).
Importante
Para que o anel de vedação (9) funcione correctamente, deve existir uma folga de montagem capaz de permitir a rotação do anel seeger (11).
Posicione o painel anti-ruìdo (6) no interior da tampa da embraiagem (1), centrando-o em relação ao perno (A) como mostra a figura.
Posicione a tampa interna (17) no painel (6), centrando-a em relação ao perno (A).
Posicione e aperte o parafuso (20) de fixação de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do motor).
Remontagem da tampa da embraiagem
Limpe e desengordure as superfìcies de contacto da tampa e do semi-cárter e verifique se neste se encontram instalados o casquilho de centragem (13) e a junta de vedação OR (12) na posição correspondente ao tubo de passagem do óleo.
Aplique um fio uniforme e contìnuo de vedante lìquido DUCATI (B) na superfìcie de acoplamento do semi-cárter, contornando todos os orifìcios.
Monte a tampa (1) completa nos semi-cárteres e introduza os parafusos de fixação. Bloqueie os parafusos (2), (3), (5) de acordo com o binário prescrito (Secção C 3, Binários de aperto do motor) procedendo em cruz.

Operações | Referência Secção
Ligue o sensor da pressão do óleo | P 5, Controlo para interruptores de travagem dianteiro e traseiro, interruptor da luz de ponto morto, interruptor da pressão do óleo, interruptor da embraiagem
Reabasteça o motor com óleo | D 4, Substituição do óleo do motor e do cartucho do filtro

N