1 - | Cupolino - specchietti retrovisori

1 | Specchio retrovisore

2 | Vite

3 | Cavallotto

4 | Rosetta elastica

5 | Staffa

6 | Dado

7 | Vite

8 | Cupolino

9 | Vite

10 | Parabrezza

11 | Dado

12 | Fissaggio rapido

13 | Vite

14 | Rosetta

Catalogo ricambi

Cruscotto - cupolino
Manubrio e comandi

Importante
I riferimenti in grassetto all’interno di questo capitolo indicano che i particolari richiamati non sono presenti nelle immagini, ma devono essere ricercati nella presente tavola esplosa.
Smontaggio specchietti retrovisori
Svitare le viti (2) e rimuovere gli specchi retrovisori (1) e recuperare le rosette (4).
Rimontaggio specchietti retrovisori
Inserire lo specchietto (1) nel cavallotto (3) impuntando la vite (2) con rosetta (4).
Serrare le viti (2) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Smontaggio cupolino (696+)
Svitare le viti (9) contrastando i dadi (6) dalla sede sul supporto fanale anteriore e sfilare il cupolino (8) comprensivo di staffe (5).
Per rimuovere le staffe (5), svitare le viti (7), facendo attenzione agli agganci rapidi (12).
Scomposizione cupolino
In caso sia necessaria la sostituzione del parabrezza (10), svitare le viti (13) facendo attenzione alle rosette (14) e ai dadi (11).
Sfilare il parabrezza (10).
Ricomposizione cupolino
Importante
Per non danneggiare le parti verniciate e il parabrezza (10) in plexiglas del cupolino, ad ogni rimontaggio posizionare sempre le rosette (14) in corrispondenza delle viti (13) di fissaggio.
Per il rimontaggio effettuare le operazioni di smontaggio in ordine inverso, in particolare serrare le viti di fissaggio (13) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontaggio cupolino (696+)
Montare sul supporto faro le staffe (5) impuntando le viti (9) e i dadi (6).
Contrastando il dado (6) serrare le viti (9) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Rimontare sul cupolino le staffe (5) impuntando e serrando le viti (7) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).
Assicurarsi che sulle staffe presenti nel cupolino siano inseriti gli agganci rapidi (12).
Montare il cupolino posizionandolo sulla sede del supporto fanale anteriore, inserire le viti (9) e i dadi (6).
Serrare le viti (11) alla coppia prescritta (Sez. C 3, Coppie di serraggio mototelaio).