2 - | Mando hidráulico del embrague

1 | Bomba del embrague

2 | Recambio visor

3 | Recambio perno palanca

4 | Palanca con perno

5 | Recambio del tapón

6 | Tubo de mando del embrague

7 | Recambio perno en U

8 | Junta

9 | Tornillo especial

10 | Brida

11 | Purga

12 | Guardapolvo

13 | Junta toroidal

14 | Grupo de transmisión del embrague

15 | Tornillo

16 | Varilla de transmisión del embrague

17 | Junta toroidal

18 | Microinterruptor

19 | Arandela

20 | Junta de goma

21 | Pasacable

22 | Tornillo

Catálogo de recambios

Embrague
Mando embrague

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje del grupo bomba del embrague
Atención
Dada la importancia de la bomba del embrague (1) para la seguridad de la motocicleta, el fabricante aconseja no manipularla de ninguna manera. Las deficiencias de la revisión pueden poner en peligro la vida del piloto.
Las únicas piezas que se pueden sustituir en la bomba son la palanca de mando, el grupo depósito y la fijación.

Operaciones | Referencia Sección
Vaciar el circuito de embrague | D 4, Vaciado del circuito del embrague
Desmontar el espejo retrovisor izquierdo | E 1, Desmontaje de los espejos retrovisores

Aflojar el tornillo especial (9) para soltar el grupo bomba del embrague (1) del tubo de mando (6) y recuperar las juntas (8).
Desenroscar los dos tornillos (7) de fijación de la bomba al manillar.
Quitar el grupo bomba del embrague (1): para el desmontaje, consultar el despiece al inicio del capìtulo.
Montaje del grupo bomba del embrague
Montar el grupo bomba del embrague (1) de modo que la lìnea (A) de junta entre el perno en U y el cuerpo de la bomba quede alineada a la marca (B) del manillar.
Apretar los tornillos (7) de fijación con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor), con la secuencia 1-2-1, comenzando por el tornillo superior.
Poner el tubo (6) con las juntas (8) en la bomba (1) y fijarlo con el tornillo especial (9) sin apretarlo por completo.
Atención
La colocación incorrecta puede dificultar el funcionamiento del embrague y de las partes móviles.
Para colocar correctamente el tubo de embrague (6) y la abrazadera, véanse las figuras al final de la sección.
Orientar el tubo (6) como se ilustra en la figura y apretar el tornillo especial (9) con el par de apriete prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).

Operaciones | Referencia Sección
Llenar el circuito del embrague | D 4, Llenado del circuito del embrague
Montar el espejo retrovisor izquierdo | E 1, Montaje de los espejos retrovisores

Desmontaje del grupo transmisión del embrague
Atención
Dada la importancia del conjunto de transmisión del embrague (14) para la seguridad de la motocicleta, el fabricante aconseja no manipularlo de ninguna manera.
Las deficiencias de la revisión pueden poner en peligro la vida del piloto y del pasajero.
Las operaciones de sustitución se deben limitar al grupo de transmisión, al grupo de purga, al anillo de retén y al pistón completo.

Operaciones | Referencia Sección
Vaciar el circuito de embrague | D 4, Vaciado del circuito del embrague

Aflojar los tres tornillos (15) que fijan el grupo de transmisión del embrague (14) al motor y sacar el grupo del cárter.
Extraer el guardapolvo (12) y la purga (11) y aflojar el tornillo especial (10) prestando atención a las juntas (8): el grupo (14) se suelta del tubo (6).
Empujar el pistón interno para hacer salir todo el lìquido contenido en el sombrerete.
Es posible extraer la varilla de transmisión del embargue (16), revisar los dos anillos toroidales (17) y eventualmente sustituirlos.
Montaje del grupo transmisión del embrague
Lubricar y colocar la varilla de transmisión del embrague (16) con los dos anillos toroidales (17).
Poner el grupo de transmisión del embrague (14) en el cárter y apretar los tornillos (15) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Colocar el tubo (6) en el grupo de transmisión del embrague (14) prestando atención a la orientación del empalme del tubo en el grupo (14).
Atención
La colocación incorrecta puede dificultar el funcionamiento del embrague y de las partes móviles.
Colocar las dos juntas (8) y apretar los tornillos (10) con el par indicado (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor).
Montar la purga (11) y el guardapolvo (12).
Para las abrazaderas que fijan el tubo (6), véase la figura de la página siguiente.

Operaciones | Referencia Sección
Llenar el circuito del embrague | D 4, Llenado del circuito del embrague

Posición del tubo del circuito de embrague