2 - | Betriebsstoffe und Schmiermittel

Betriebsstoffe | Typ | dm³ (Liter)
Kraftstofftank, einschließlich 3,5 dm3 (Liter) Reserve | Bleifreies Benzin mit einer ursprünglichen Oktanzahl von mindestens 95-98 RON | 15
Ölwanne und Filter | SHELL Advance Ultra 4 | 3,1
Vorderes/hinteres Brems- und Kupplungssystem | SHELL Advance Brake Dot 4 |
Schutzmittel für elektrische Kontakte | SHELL Advance Contact Cleaner |
Vorderradgabel | SHELL Advance Fork 7,5 oder DONAX TA | 538±2,5 cm3 (pro Rohr)

Wichtig
Die Verwendung von Zusätzen im Kraftstoff oder in den Schmiermitteln ist nicht zulässig.
Motoröl
Gutes Motoröl verfügt über bestimmte Eigenschaften. Ausschließlich Motoröl mit hoher Reinigungsfähigkeit verwenden, auf dessen Behälter ein Zertifikat seine Eignung mindestens für die Serviceanforderungen SE, SF oder SG ausweist.
Viskosität
SAE 15W-50
Die anderen in der Tabelle angegebenen Viskositätswerte können dann verwendet werden, wenn die durchschnittlichen Temperaturen am Einsatzort des Motorrads in den Grenzen der vorgenannten Bereiche liegen.