6.2 - | Groupe d’embrayage : couvercle d'embrayage

1 | Couvercle côté embrayage

2 | Vis

3 | Vis

4 | Regard de contrôle du niveau d’huile

5 | Vis

6 | Panneau (NOIR)

7 | Joint torique

8 | Douille

9 | Joint spi

10 | Rondelle de calage

11 | Jonc d’arrêt

12 | Joint torique

13 | Douille de centrage

14 | Joint spécial 2

15 | Bouchon

16 | Pressostat

17 | Couvercle

18 | Bouchon

19 | Joint

20 | Vis

Catalogue des pièces détachées

Couvercle d'embrayage

Important
Les numéros en caractères gras à l’intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas représenté sur les figures en marge du texte, mais uniquement dans l’éclaté ci-dessus.
Dépose du couvercle d'embrayage

Opérations | Section de référence
Vidanger l’huile moteur | D 4, Vidange de l’huile moteur et remplacement de la cartouche de filtre
Débrancher le capteur de pression de l’huile | P 5, Contrôle du fonctionnement des contacteurs des feux de STOP avant et arrière, du contacteur de point mort, du contacteur de pression d’huile et du contacteur d’embrayage

Dévisser les vis (2), (3) et (5) de fixation du couvercle d'embrayage (1).
À l’aide d'un maillet en plastique, frapper en plusieurs points sur le pourtour du couvercle pour faciliter son décollement du demi-carter.
Déposer le couvercle d'embrayage (1) en faisant attention au pion de centrage (13).
Contrôler l'état du pion de centrage (13) et le remplacer s'il est déformé.
Démontage du couvercle d'embrayage
Ôter du couvercle le bouchon (15) avec son joint torique (7) et le pressostat de l'huile moteur (16) avec son joint torique (14).
Dévisser la vis (20) de fixation du couvercle intérieur (17).
Déposer le couvercle interne (17) et le panneau d'insonorisation (6).
Extraire le circlip (11) puis sortir la rondelle de calage (10) et le joint spi (9).
La douille percée (8) est emboîtée sur le couvercle. Pour la déposer, il faut utiliser un extracteur approprié.
Contrôler l'état du joint spi (9) et le remplacer s’il est usé.
Remontage du couvercle d'embrayage
Remettre le bouchon (15) et le joint (7) Reposer le pressostat (16) et le joint (14).
Si la douille a été remplacée, poser la douille (8) neuve à l'intérieur de la cavité dans le couvercle d'embrayage au moyen d'un jet de montage approprié ou d'une presse.
En cas de remplacement du joint spi (9), reposer le joint neuf à l'intérieur du couvercle d'embrayage en orientant sa face sans ressort vers le circlip (11).
Avant la pose, vérifier que les arêtes de la gorge du circlip sont parfaitement lisses pour ne pas risquer d’endommager le joint spi.
Poser ensuite la rondelle de calage (10) et le circlip (11).
Important
Pour que le joint spi (9) soit efficace, il doit être posé avec un jeu permettant la rotation du circlip (11).
Introduire le panneau d'insonorisation (6) à l'intérieur du couvercle de l'embrayage (1) en le centrant par rapport à la broche (A) comme le montre la figure.
Poser le couvercle intérieur (17) sur le panneau d'insonorisation (6) en le centrant par rapport à la broche (A).
Remettre la vis (20) en place et la serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur).
Repose du couvercle d'embrayage
Nettoyer et dégraisser les surfaces de contact sur le couvercle et sur le demi-carter, puis vérifier que le pion de centrage (13) et le joint torique (12) sont montés sur le demi-carter, au niveau du conduit de passage d'huile.
Appliquer une cordon uniforme et continu de pâte à joints liquide DUCATI (B) sur le plan de joint du demi-carter, en contournant tous les trous.
Poser le couvercle complet (1) sur le demi-carter et introduire les vis de fixation. Serrer toutes les vis (2), (3), (5) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur), en procédant en quinconce.

Opérations | Section de référence
Rebrancher le capteur de pression de l’huile | P 5, Contrôle du fonctionnement des contacteurs des feux de STOP avant et arrière, du contacteur de point mort, du contacteur de pression d’huile et du contacteur d’embrayage
Remplir le moteur d'huile | D 4, Vidange de l’huile moteur et remplacement de la cartouche de filtre

N