1 - | Manillar

1 | Perno en U superior

2 | Tapón

3 | Tornillo

4 | Manillar

5 | Par de puños

Catálogo de recambios

Manillar y mandos

Importante
Las referencias en negrilla de este capìtulo indican que las piezas en cuestión no aparecen en las imágenes que acompañan al texto sino en la tabla de despiece.
Desmontaje del manillar

Operaciones | Referencia Sección
Desmontar el mando del acelerador | F 1, Desmontaje del mando del acelerador
Desmontar el conmutador derecho y el conmutador izquierdo | P 5, Control de los componentes de los dispositivos de señalización
Desmontar el mando del freno delantero | F 3, Desmontaje de la bomba del freno hidráulico delantero
Desmontar el mando hidráulico del embrague | F 2, Desmontaje del grupo bomba del embrague

Aflojar y quitar los tornillos (3) que fijan el perno en U superior (1).
Aflojar el perno en U superior (1) de fijación del manillar.
Quitar el manillar (4) de su alojamiento en la cabeza de dirección.
Para quitar los puños (5) consultar el despiece del comienzo del capìtulo.
Montaje del manillar
Las marcas (A) del manillar (4) han de quedar equidistantes del perno en U inferior y alineadas con su superficie.
Aplicar la grasa prescrita en la rosca y debajo de la cabeza de los tornillos (3).
Importante
Colocar los pernos en U orientando la flecha (B), al dorso, hacia el depósito.
Poner el perno en U superior (1) y fijarlo con los tornillos (3).
Apretar los tornillos (3) con el par prescrito (Sección C 3, Pares de apriete del bastidor), aplicando la secuencia 1-2-3-4-1-2 como indica la figura.

Operaciones | Referencia Sección
Montar el mando del freno delantero | F 3, Montaje de la bomba del freno hidráulico delantero
Montar el conmutador derecho y el conmutador izquierdo | P 5, Control de los componentes de los dispositivos de señalización
Montar el mando del acelerador | F 1, Montaje del mando del acelerador
Montar el mando hidráulico del embrague | F 2, Montaje del grupo bomba del embrague

H